Beginn Version	
EBT-FDU		
Ende Version	

Beginn Attributen	
Makroregel				
Ende Attributen	

Beginn Parametertyp	
tubes_companies_01	str fix	10000	0	2004	
tubes_KRASO_type_01	str fix	10000	0	0	
tubes_KRASO_type_02	str fix	10000	0	0	
tubes_KRASO_type_03	str fix	10000	0	0	
tubes_KRASO_type_04	str fix	10000	0	0	
tubes_KRASO_type_05	str fix	10000	0	0	
tubes_KRASO_#2_01	str	10000	0	0	
tubes_KRASO_#2_02	str	10000	0	0	
tubes_#3_01	int	10000	1	0	
tubes_#3_02	int	10000	1	0	
wall_thickness_standards_01	int	10000	1	0	
length	int	1	1	0	
Ende Parametertyp	

Beginn Abrechnungstyp	
Ende Abrechnungstyp	

Beginn Dateiverweis	
Ende Dateiverweis	

Beginn Dialogen	
Ende Dialogen	

Beginn Artikel	
Klasse	0554	
Langname	Futterrohr KRASO DFW/FE 6 ID100	
Länderkürzel			
Kurzname	DFW/FE 6 ID100		
Preis			
Artikelnummer	319009999	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	FDU-HERSTELLER " " Bezeichnung if(Durchmesser-Kürzel ="DI")" ID" else " DN"Rohrdurchmesser	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-550	TUBE_DYN_CIRCLE.gfx	
Anzahl Parameter	11	
//Parameterwerte	
Parametertyp	tubes_companies_01	tubes_KRASO_type_01	tubes_KRASO_type_02	tubes_KRASO_type_03	tubes_KRASO_type_04	tubes_KRASO_type_05	tubes_KRASO_#2_01	tubes_KRASO_#2_02	tubes_#3_01	tubes_#3_02	length	
Parameter n für methode	1	0	2	3	0	0	0	0	0	radius	thickness	
Anzeige	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	2	
Minimumwert	KRASO	Futterrohr FE & DFW/FE	FRPVC	DI	PVC-U	grau	DFW/FE6	4-Steg-Dichtung mittig-Doppelstegdicht. aussen	100	50	200	
Maximumwert	KRASO	Futterrohr FE & DFW/FE	FRPVC	DI	PVC-U	grau	DFW/FE6	4-Steg-Dichtung mittig-Doppelstegdicht. aussen	100	50	500	
Defaultwert	KRASO	Futterrohr FE & DFW/FE	FRPVC	DI	PVC-U	grau	DFW/FE6	4-Steg-Dichtung mittig-Doppelstegdicht. aussen	100	50	200	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Rohrtyp	Rohrtyp-Kürzel	Durchmesser-Kürzel	Material	Materialfarbe	Bezeichnung	Dichtungstyp	Rohrdurchmesser	Radius	Wandstärke	
Klasse	0554	
Langname	Futterrohr KRASO DFW/FE 6 ID125	
Länderkürzel			
Kurzname	DFW/FE 6 ID125		
Preis			
Artikelnummer	319009999	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	FDU-HERSTELLER " " Bezeichnung if(Durchmesser-Kürzel ="DI")" ID" else " DN"Rohrdurchmesser	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-550	TUBE_DYN_CIRCLE.gfx	
Anzahl Parameter	11	
//Parameterwerte	
Parametertyp	tubes_companies_01	tubes_KRASO_type_01	tubes_KRASO_type_02	tubes_KRASO_type_03	tubes_KRASO_type_04	tubes_KRASO_type_05	tubes_KRASO_#2_01	tubes_KRASO_#2_02	tubes_#3_01	tubes_#3_02	length	
Parameter n für methode	1	0	2	3	0	0	0	0	0	radius	thickness	
Anzeige	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	2	
Minimumwert	KRASO	Futterrohr FE & DFW/FE	FRPVC	DI	PVC-U	grau	DFW/FE6	4-Steg-Dichtung mittig+Doppelstegdicht. außen	125	63	200	
Maximumwert	KRASO	Futterrohr FE & DFW/FE	FRPVC	DI	PVC-U	grau	DFW/FE6	4-Steg-Dichtung mittig+Doppelstegdicht. außen	125	63	500	
Defaultwert	KRASO	Futterrohr FE & DFW/FE	FRPVC	DI	PVC-U	grau	DFW/FE6	4-Steg-Dichtung mittig+Doppelstegdicht. außen	125	63	200	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Rohrtyp	Rohrtyp-Kürzel	Durchmesser-Kürzel	Material	Materialfarbe	Bezeichnung	Dichtungstyp	Rohrdurchmesser	Radius	Wandstärke	
Klasse	0554	
Langname	Futterrohr KRASO DFW/FE 6 ID150	
Länderkürzel			
Kurzname	DFW/FE 6 ID150		
Preis			
Artikelnummer	319009999	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	FDU-HERSTELLER " " Bezeichnung if(Durchmesser-Kürzel ="DI")" ID" else " DN"Rohrdurchmesser	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-550	TUBE_DYN_CIRCLE.gfx	
Anzahl Parameter	11	
//Parameterwerte	
Parametertyp	tubes_companies_01	tubes_KRASO_type_01	tubes_KRASO_type_02	tubes_KRASO_type_03	tubes_KRASO_type_04	tubes_KRASO_type_05	tubes_KRASO_#2_01	tubes_KRASO_#2_02	tubes_#3_01	tubes_#3_02	length	
Parameter n für methode	1	0	2	3	0	0	0	0	0	radius	thickness	
Anzeige	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	2	
Minimumwert	KRASO	Futterrohr FE & DFW/FE	FRPVC	DI	PVC-U	grau	DFW/FE6	4-Steg-Dichtung mittig+Doppelstegdicht. außen	150	75	200	
Maximumwert	KRASO	Futterrohr FE & DFW/FE	FRPVC	DI	PVC-U	grau	DFW/FE6	4-Steg-Dichtung mittig+Doppelstegdicht. außen	150	75	500	
Defaultwert	KRASO	Futterrohr FE & DFW/FE	FRPVC	DI	PVC-U	grau	DFW/FE6	4-Steg-Dichtung mittig+Doppelstegdicht. außen	150	75	200	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Rohrtyp	Rohrtyp-Kürzel	Durchmesser-Kürzel	Material	Materialfarbe	Bezeichnung	Dichtungstyp	Rohrdurchmesser	Radius	Wandstärke	
Klasse	0554	
Langname	Futterrohr KRASO DFW/FE 6 ID200	
Länderkürzel			
Kurzname	DFW/FE 6 ID200		
Preis			
Artikelnummer	319009999	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	FDU-HERSTELLER " " Bezeichnung if(Durchmesser-Kürzel ="DI")" ID" else " DN"Rohrdurchmesser	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-550	TUBE_DYN_CIRCLE.gfx	
Anzahl Parameter	11	
//Parameterwerte	
Parametertyp	tubes_companies_01	tubes_KRASO_type_01	tubes_KRASO_type_02	tubes_KRASO_type_03	tubes_KRASO_type_04	tubes_KRASO_type_05	tubes_KRASO_#2_01	tubes_KRASO_#2_02	tubes_#3_01	tubes_#3_02	length	
Parameter n für methode	1	0	2	3	0	0	0	0	0	radius	thickness	
Anzeige	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	2	
Minimumwert	KRASO	Futterrohr FE & DFW/FE	FRPVC	DI	PVC-U	grau	DFW/FE6	4-Steg-Dichtung mittig+Doppelstegdicht. außen	200	100	200	
Maximumwert	KRASO	Futterrohr FE & DFW/FE	FRPVC	DI	PVC-U	grau	DFW/FE6	4-Steg-Dichtung mittig+Doppelstegdicht. außen	200	100	500	
Defaultwert	KRASO	Futterrohr FE & DFW/FE	FRPVC	DI	PVC-U	grau	DFW/FE6	4-Steg-Dichtung mittig+Doppelstegdicht. außen	200	100	200	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Rohrtyp	Rohrtyp-Kürzel	Durchmesser-Kürzel	Material	Materialfarbe	Bezeichnung	Dichtungstyp	Rohrdurchmesser	Radius	Wandstärke	
Klasse	0554	
Langname	Futterrohr KRASO DFW/FE 6 ID250	
Länderkürzel			
Kurzname	DFW/FE 6 ID250		
Preis			
Artikelnummer	319009999	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	FDU-HERSTELLER " " Bezeichnung if(Durchmesser-Kürzel ="DI")" ID" else " DN"Rohrdurchmesser	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-550	TUBE_DYN_CIRCLE.gfx	
Anzahl Parameter	11	
//Parameterwerte	
Parametertyp	tubes_companies_01	tubes_KRASO_type_01	tubes_KRASO_type_02	tubes_KRASO_type_03	tubes_KRASO_type_04	tubes_KRASO_type_05	tubes_KRASO_#2_01	tubes_KRASO_#2_02	tubes_#3_01	tubes_#3_02	length	
Parameter n für methode	1	0	2	3	0	0	0	0	0	radius	thickness	
Anzeige	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	2	
Minimumwert	KRASO	Futterrohr FE & DFW/FE	FRPVC	DI	PVC-U	grau	DFW/FE6	4-Steg-Dichtung mittig+Doppelstegdicht. außen	250	125	200	
Maximumwert	KRASO	Futterrohr FE & DFW/FE	FRPVC	DI	PVC-U	grau	DFW/FE6	4-Steg-Dichtung mittig+Doppelstegdicht. außen	250	125	500	
Defaultwert	KRASO	Futterrohr FE & DFW/FE	FRPVC	DI	PVC-U	grau	DFW/FE6	4-Steg-Dichtung mittig+Doppelstegdicht. außen	250	125	200	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Rohrtyp	Rohrtyp-Kürzel	Durchmesser-Kürzel	Material	Materialfarbe	Bezeichnung	Dichtungstyp	Rohrdurchmesser	Radius	Wandstärke	
Klasse	0554	
Langname	Futterrohr KRASO DFW/FE 6 ID300	
Länderkürzel			
Kurzname	DFW/FE 6 ID300		
Preis			
Artikelnummer	319009999	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	FDU-HERSTELLER " " Bezeichnung if(Durchmesser-Kürzel ="DI")" ID" else " DN"Rohrdurchmesser	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-550	TUBE_DYN_CIRCLE.gfx	
Anzahl Parameter	11	
//Parameterwerte	
Parametertyp	tubes_companies_01	tubes_KRASO_type_01	tubes_KRASO_type_02	tubes_KRASO_type_03	tubes_KRASO_type_04	tubes_KRASO_type_05	tubes_KRASO_#2_01	tubes_KRASO_#2_02	tubes_#3_01	tubes_#3_02	length	
Parameter n für methode	1	0	2	3	0	0	0	0	0	radius	thickness	
Anzeige	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	2	
Minimumwert	KRASO	Futterrohr FE & DFW/FE	FRPVC	DI	PVC-U	grau	DFW/FE6	4-Steg-Dichtung mittig+Doppelstegdicht. außen	300	150	200	
Maximumwert	KRASO	Futterrohr FE & DFW/FE	FRPVC	DI	PVC-U	grau	DFW/FE6	4-Steg-Dichtung mittig+Doppelstegdicht. außen	300	150	500	
Defaultwert	KRASO	Futterrohr FE & DFW/FE	FRPVC	DI	PVC-U	grau	DFW/FE6	4-Steg-Dichtung mittig+Doppelstegdicht. außen	300	150	200	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Rohrtyp	Rohrtyp-Kürzel	Durchmesser-Kürzel	Material	Materialfarbe	Bezeichnung	Dichtungstyp	Rohrdurchmesser	Radius	Wandstärke	
Ende Artikel	

Beginn Tree	
Ende Tree	

Beginn Preview	
Ende Preview	

Beginn Uebersetzungen	
Ende Uebersetzungen	
