Beginn Version	
FDU-2023		
Ende Version	

Beginn Attributen	
Makroregel				
Ende Attributen	

Beginn Parametertyp	
tubes_companies_01	str	10000	0	813	
tubes_#1_type_01	str	10000	0	0	
tubes_#1_type_02	str	10000	0	0	
tubes_#1_type_03	str	10000	0	0	
tubes_#1_type_04	int	10000	1	0	
tubes_#1_type_05	int	10000	1	0	
tubes_#1_type_06	int	10000	1	0	
tubes_#1_type_07	int	10000	1	0	
tubes_#1_#2_01	str	10000	0	0	
tubes_#1_#2_02	str	10000	0	0	
tubes_#1_#2_03	str	10000	0	0	
wall_thickness_standards_01	int	10000	1	0	
Ende Parametertyp	

Beginn Abrechnungstyp	
Ende Abrechnungstyp	

Beginn Dateiverweis	
Ende Dateiverweis	

Beginn Dialogen	
Ende Dialogen	

Beginn Artikel	
Klasse	2024-553	
Langname	HAUFF HSI150 1x1 K2/200	
Länderkürzel			
Kurzname	HSI150 1x1 K2/200		
Preis			
Artikelnummer	310330043	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Hersteller" "Typ" "Wandart-Bez" "KBZ"/"Wandstärke	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	2024-DYNAMIC	dynamic_hsi	
Anzahl Parameter	12	
//Parameterwerte	
Parametertyp	tubes_companies_01	tubes_#1_type_01	tubes_#1_type_02	tubes_#1_type_03	tubes_#1_type_04	tubes_#1_type_05	tubes_#1_type_06	tubes_#1_type_07	tubes_#1_#2_03	tubes_#1_#2_02	tubes_#1_#2_01	wall_thickness_standards_01	
Parameter n für methode	1	0	0	2	0	radius_tube	0	radius_cover	0	0	0	thickness	
Anzeige	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	
Minimumwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	200	
Maximumwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	200	
Defaultwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	200	
Bezeichnung	Hersteller	Typ	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Durchmesser Rohr	Radius Rohr	Deckelgröße	Halbe Deckelgröße	Wandart	KBZ	Wandart-Bez	Wandstärke	
Klasse	2024-553	
Langname	HAUFF HSI150 1x1 K2/240	
Länderkürzel			
Kurzname	HSI150 1x1 K2/240		
Preis			
Artikelnummer	310330044	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Hersteller" "Typ" "Wandart-Bez" "KBZ"/"Wandstärke	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	2024-DYNAMIC	dynamic_hsi	
Anzahl Parameter	12	
//Parameterwerte	
Parametertyp	tubes_companies_01	tubes_#1_type_01	tubes_#1_type_02	tubes_#1_type_03	tubes_#1_type_04	tubes_#1_type_05	tubes_#1_type_06	tubes_#1_type_07	tubes_#1_#2_03	tubes_#1_#2_02	tubes_#1_#2_01	wall_thickness_standards_01	
Parameter n für methode	1	0	0	2	0	radius_tube	0	radius_cover	0	0	0	thickness	
Anzeige	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	
Minimumwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	240	
Maximumwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	240	
Defaultwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	240	
Bezeichnung	Hersteller	Typ	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Durchmesser Rohr	Radius Rohr	Deckelgröße	Halbe Deckelgröße	Wandart	KBZ	Wandart-Bez	Wandstärke	
Klasse	2024-553	
Langname	HAUFF HSI150 1x1 K2/250	
Länderkürzel			
Kurzname	HSI150 1x1 K2/250		
Preis			
Artikelnummer	310330045	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Hersteller" "Typ" "Wandart-Bez" "KBZ"/"Wandstärke	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	2024-DYNAMIC	dynamic_hsi	
Anzahl Parameter	12	
//Parameterwerte	
Parametertyp	tubes_companies_01	tubes_#1_type_01	tubes_#1_type_02	tubes_#1_type_03	tubes_#1_type_04	tubes_#1_type_05	tubes_#1_type_06	tubes_#1_type_07	tubes_#1_#2_03	tubes_#1_#2_02	tubes_#1_#2_01	wall_thickness_standards_01	
Parameter n für methode	1	0	0	2	0	radius_tube	0	radius_cover	0	0	0	thickness	
Anzeige	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	
Minimumwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	250	
Maximumwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	250	
Defaultwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	250	
Bezeichnung	Hersteller	Typ	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Durchmesser Rohr	Radius Rohr	Deckelgröße	Halbe Deckelgröße	Wandart	KBZ	Wandart-Bez	Wandstärke	
Klasse	2024-553	
Langname	HAUFF HSI150 1x1 K2/280	
Länderkürzel			
Kurzname	HSI150 1x1 K2/280		
Preis			
Artikelnummer	319009999	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Hersteller" "Typ" "Wandart-Bez" "KBZ"/"Wandstärke	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	2024-DYNAMIC	dynamic_hsi	
Anzahl Parameter	12	
//Parameterwerte	
Parametertyp	tubes_companies_01	tubes_#1_type_01	tubes_#1_type_02	tubes_#1_type_03	tubes_#1_type_04	tubes_#1_type_05	tubes_#1_type_06	tubes_#1_type_07	tubes_#1_#2_03	tubes_#1_#2_02	tubes_#1_#2_01	wall_thickness_standards_01	
Parameter n für methode	1	0	0	2	0	radius_tube	0	radius_cover	0	0	0	thickness	
Anzeige	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	
Minimumwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	280	
Maximumwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	280	
Defaultwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	280	
Bezeichnung	Hersteller	Typ	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Durchmesser Rohr	Radius Rohr	Deckelgröße	Halbe Deckelgröße	Wandart	KBZ	Wandart-Bez	Wandstärke	
Klasse	2024-553	
Langname	HAUFF HSI150 1x1 K2/300	
Länderkürzel			
Kurzname	HSI150 1x1 K2/300		
Preis			
Artikelnummer	310330046	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Hersteller" "Typ" "Wandart-Bez" "KBZ"/"Wandstärke	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	2024-DYNAMIC	dynamic_hsi	
Anzahl Parameter	12	
//Parameterwerte	
Parametertyp	tubes_companies_01	tubes_#1_type_01	tubes_#1_type_02	tubes_#1_type_03	tubes_#1_type_04	tubes_#1_type_05	tubes_#1_type_06	tubes_#1_type_07	tubes_#1_#2_03	tubes_#1_#2_02	tubes_#1_#2_01	wall_thickness_standards_01	
Parameter n für methode	1	0	0	2	0	radius_tube	0	radius_cover	0	0	0	thickness	
Anzeige	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	
Minimumwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	300	
Maximumwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	300	
Defaultwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	300	
Bezeichnung	Hersteller	Typ	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Durchmesser Rohr	Radius Rohr	Deckelgröße	Halbe Deckelgröße	Wandart	KBZ	Wandart-Bez	Wandstärke	
Klasse	2024-553	
Langname	HAUFF HSI150 1x1 K2/320	
Länderkürzel			
Kurzname	HSI150 1x1 K2/320		
Preis			
Artikelnummer	319009999	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Hersteller" "Typ" "Wandart-Bez" "KBZ"/"Wandstärke	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	2024-DYNAMIC	dynamic_hsi	
Anzahl Parameter	12	
//Parameterwerte	
Parametertyp	tubes_companies_01	tubes_#1_type_01	tubes_#1_type_02	tubes_#1_type_03	tubes_#1_type_04	tubes_#1_type_05	tubes_#1_type_06	tubes_#1_type_07	tubes_#1_#2_03	tubes_#1_#2_02	tubes_#1_#2_01	wall_thickness_standards_01	
Parameter n für methode	1	0	0	2	0	radius_tube	0	radius_cover	0	0	0	thickness	
Anzeige	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	
Minimumwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	320	
Maximumwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	320	
Defaultwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	320	
Bezeichnung	Hersteller	Typ	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Durchmesser Rohr	Radius Rohr	Deckelgröße	Halbe Deckelgröße	Wandart	KBZ	Wandart-Bez	Wandstärke	
Klasse	2024-553	
Langname	HAUFF HSI150 1x1 K2/350	
Länderkürzel			
Kurzname	HSI150 1x1 K2/350		
Preis			
Artikelnummer	319009999	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Hersteller" "Typ" "Wandart-Bez" "KBZ"/"Wandstärke	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	2024-DYNAMIC	dynamic_hsi	
Anzahl Parameter	12	
//Parameterwerte	
Parametertyp	tubes_companies_01	tubes_#1_type_01	tubes_#1_type_02	tubes_#1_type_03	tubes_#1_type_04	tubes_#1_type_05	tubes_#1_type_06	tubes_#1_type_07	tubes_#1_#2_03	tubes_#1_#2_02	tubes_#1_#2_01	wall_thickness_standards_01	
Parameter n für methode	1	0	0	2	0	radius_tube	0	radius_cover	0	0	0	thickness	
Anzeige	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	
Minimumwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	350	
Maximumwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	350	
Defaultwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	350	
Bezeichnung	Hersteller	Typ	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Durchmesser Rohr	Radius Rohr	Deckelgröße	Halbe Deckelgröße	Wandart	KBZ	Wandart-Bez	Wandstärke	
Klasse	2024-553	
Langname	HAUFF HSI150 1x1 K2/365	
Länderkürzel			
Kurzname	HSI150 1x1 K2/365		
Preis			
Artikelnummer	310330047	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Hersteller" "Typ" "Wandart-Bez" "KBZ"/"Wandstärke	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	2024-DYNAMIC	dynamic_hsi	
Anzahl Parameter	12	
//Parameterwerte	
Parametertyp	tubes_companies_01	tubes_#1_type_01	tubes_#1_type_02	tubes_#1_type_03	tubes_#1_type_04	tubes_#1_type_05	tubes_#1_type_06	tubes_#1_type_07	tubes_#1_#2_03	tubes_#1_#2_02	tubes_#1_#2_01	wall_thickness_standards_01	
Parameter n für methode	1	0	0	2	0	radius_tube	0	radius_cover	0	0	0	thickness	
Anzeige	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	
Minimumwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	365	
Maximumwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	365	
Defaultwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	365	
Bezeichnung	Hersteller	Typ	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Durchmesser Rohr	Radius Rohr	Deckelgröße	Halbe Deckelgröße	Wandart	KBZ	Wandart-Bez	Wandstärke	
Klasse	2024-553	
Langname	HAUFF HSI150 1x1 K2/400	
Länderkürzel			
Kurzname	HSI150 1x1 K2/400		
Preis			
Artikelnummer	310330047	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Hersteller" "Typ" "Wandart-Bez" "KBZ"/"Wandstärke	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	2024-DYNAMIC	dynamic_hsi	
Anzahl Parameter	12	
//Parameterwerte	
Parametertyp	tubes_companies_01	tubes_#1_type_01	tubes_#1_type_02	tubes_#1_type_03	tubes_#1_type_04	tubes_#1_type_05	tubes_#1_type_06	tubes_#1_type_07	tubes_#1_#2_03	tubes_#1_#2_02	tubes_#1_#2_01	wall_thickness_standards_01	
Parameter n für methode	1	0	0	2	0	radius_tube	0	radius_cover	0	0	0	thickness	
Anzeige	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	
Minimumwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	400	
Maximumwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	400	
Defaultwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	400	
Bezeichnung	Hersteller	Typ	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Durchmesser Rohr	Radius Rohr	Deckelgröße	Halbe Deckelgröße	Wandart	KBZ	Wandart-Bez	Wandstärke	
Klasse	2024-553	
Langname	HAUFF HSI150 1x1 K2-EW/200	
Länderkürzel			
Kurzname	HSI150 1x1 K2-EW/200		
Preis			
Artikelnummer	310330049	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Hersteller" "Typ" "Wandart-Bez" "KBZ"/"Wandstärke	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	2024-DYNAMIC	dynamic_hsi	
Anzahl Parameter	12	
//Parameterwerte	
Parametertyp	tubes_companies_01	tubes_#1_type_01	tubes_#1_type_02	tubes_#1_type_03	tubes_#1_type_04	tubes_#1_type_05	tubes_#1_type_06	tubes_#1_type_07	tubes_#1_#2_03	tubes_#1_#2_02	tubes_#1_#2_01	wall_thickness_standards_01	
Parameter n für methode	1	0	0	2	0	radius_tube	0	radius_cover	0	0	0	thickness	
Anzeige	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	
Minimumwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ELEMENTWAND	K2-EW	1x1	200	
Maximumwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ELEMENTWAND	K2-EW	1x1	200	
Defaultwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ELEMENTWAND	K2-EW	1x1	200	
Bezeichnung	Hersteller	Typ	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Durchmesser Rohr	Radius Rohr	Deckelgröße	Halbe Deckelgröße	Wandart	KBZ	Wandart-Bez	Wandstärke	
Klasse	2024-553	
Langname	HAUFF HSI150 1x1 K2-EW/240	
Länderkürzel			
Kurzname	HSI150 1x1 K2-EW/240		
Preis			
Artikelnummer	310330050	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Hersteller" "Typ" "Wandart-Bez" "KBZ"/"Wandstärke	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	2024-DYNAMIC	dynamic_hsi	
Anzahl Parameter	12	
//Parameterwerte	
Parametertyp	tubes_companies_01	tubes_#1_type_01	tubes_#1_type_02	tubes_#1_type_03	tubes_#1_type_04	tubes_#1_type_05	tubes_#1_type_06	tubes_#1_type_07	tubes_#1_#2_03	tubes_#1_#2_02	tubes_#1_#2_01	wall_thickness_standards_01	
Parameter n für methode	1	0	0	2	0	radius_tube	0	radius_cover	0	0	0	thickness	
Anzeige	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	
Minimumwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ELEMENTWAND	K2-EW	1x1	240	
Maximumwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ELEMENTWAND	K2-EW	1x1	240	
Defaultwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ELEMENTWAND	K2-EW	1x1	240	
Bezeichnung	Hersteller	Typ	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Durchmesser Rohr	Radius Rohr	Deckelgröße	Halbe Deckelgröße	Wandart	KBZ	Wandart-Bez	Wandstärke	
Klasse	2024-553	
Langname	HAUFF HSI150 1x1 K2-EW/250	
Länderkürzel			
Kurzname	HSI150 1x1 K2-EW/250		
Preis			
Artikelnummer	310330051	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Hersteller" "Typ" "Wandart-Bez" "KBZ"/"Wandstärke	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	2024-DYNAMIC	dynamic_hsi	
Anzahl Parameter	12	
//Parameterwerte	
Parametertyp	tubes_companies_01	tubes_#1_type_01	tubes_#1_type_02	tubes_#1_type_03	tubes_#1_type_04	tubes_#1_type_05	tubes_#1_type_06	tubes_#1_type_07	tubes_#1_#2_03	tubes_#1_#2_02	tubes_#1_#2_01	wall_thickness_standards_01	
Parameter n für methode	1	0	0	2	0	radius_tube	0	radius_cover	0	0	0	thickness	
Anzeige	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	
Minimumwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ELEMENTWAND	K2-EW	1x1	250	
Maximumwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ELEMENTWAND	K2-EW	1x1	250	
Defaultwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ELEMENTWAND	K2-EW	1x1	250	
Bezeichnung	Hersteller	Typ	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Durchmesser Rohr	Radius Rohr	Deckelgröße	Halbe Deckelgröße	Wandart	KBZ	Wandart-Bez	Wandstärke	
Klasse	2024-553	
Langname	HAUFF HSI150 1x1 K2-EW/300	
Länderkürzel			
Kurzname	HSI150 1x1 K2-EW/300		
Preis			
Artikelnummer	310330052	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Hersteller" "Typ" "Wandart-Bez" "KBZ"/"Wandstärke	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	2024-DYNAMIC	dynamic_hsi	
Anzahl Parameter	12	
//Parameterwerte	
Parametertyp	tubes_companies_01	tubes_#1_type_01	tubes_#1_type_02	tubes_#1_type_03	tubes_#1_type_04	tubes_#1_type_05	tubes_#1_type_06	tubes_#1_type_07	tubes_#1_#2_03	tubes_#1_#2_02	tubes_#1_#2_01	wall_thickness_standards_01	
Parameter n für methode	1	0	0	2	0	radius_tube	0	radius_cover	0	0	0	thickness	
Anzeige	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	
Minimumwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ELEMENTWAND	K2-EW	1x1	300	
Maximumwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ELEMENTWAND	K2-EW	1x1	300	
Defaultwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ELEMENTWAND	K2-EW	1x1	300	
Bezeichnung	Hersteller	Typ	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Durchmesser Rohr	Radius Rohr	Deckelgröße	Halbe Deckelgröße	Wandart	KBZ	Wandart-Bez	Wandstärke	
Klasse	2024-553	
Langname	HAUFF HSI150 1x1 K2-EW/350	
Länderkürzel			
Kurzname	HSI150 1x1 K2-EW/350		
Preis			
Artikelnummer	319009999	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Hersteller" "Typ" "Wandart-Bez" "KBZ"/"Wandstärke	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	2024-DYNAMIC	dynamic_hsi	
Anzahl Parameter	12	
//Parameterwerte	
Parametertyp	tubes_companies_01	tubes_#1_type_01	tubes_#1_type_02	tubes_#1_type_03	tubes_#1_type_04	tubes_#1_type_05	tubes_#1_type_06	tubes_#1_type_07	tubes_#1_#2_03	tubes_#1_#2_02	tubes_#1_#2_01	wall_thickness_standards_01	
Parameter n für methode	1	0	0	2	0	radius_tube	0	radius_cover	0	0	0	thickness	
Anzeige	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	
Minimumwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ELEMENTWAND	K2-EW	1x1	350	
Maximumwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ELEMENTWAND	K2-EW	1x1	350	
Defaultwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ELEMENTWAND	K2-EW	1x1	350	
Bezeichnung	Hersteller	Typ	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Durchmesser Rohr	Radius Rohr	Deckelgröße	Halbe Deckelgröße	Wandart	KBZ	Wandart-Bez	Wandstärke	
Klasse	2024-553	
Langname	HAUFF HSI150 1x1 K2-EW/365	
Länderkürzel			
Kurzname	HSI150 1x1 K2-EW/365		
Preis			
Artikelnummer	310330053	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Hersteller" "Typ" "Wandart-Bez" "KBZ"/"Wandstärke	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	2024-DYNAMIC	dynamic_hsi	
Anzahl Parameter	12	
//Parameterwerte	
Parametertyp	tubes_companies_01	tubes_#1_type_01	tubes_#1_type_02	tubes_#1_type_03	tubes_#1_type_04	tubes_#1_type_05	tubes_#1_type_06	tubes_#1_type_07	tubes_#1_#2_03	tubes_#1_#2_02	tubes_#1_#2_01	wall_thickness_standards_01	
Parameter n für methode	1	0	0	2	0	radius_tube	0	radius_cover	0	0	0	thickness	
Anzeige	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	
Minimumwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ELEMENTWAND	K2-EW	1x1	365	
Maximumwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ELEMENTWAND	K2-EW	1x1	365	
Defaultwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ELEMENTWAND	K2-EW	1x1	365	
Bezeichnung	Hersteller	Typ	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Durchmesser Rohr	Radius Rohr	Deckelgröße	Halbe Deckelgröße	Wandart	KBZ	Wandart-Bez	Wandstärke	
Klasse	2024-553	
Langname	HAUFF HSI150 1x1 K2-EW/400	
Länderkürzel			
Kurzname	HSI150 1x1 K2-EW/400		
Preis			
Artikelnummer	310330054	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Hersteller" "Typ" "Wandart-Bez" "KBZ"/"Wandstärke	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	2024-DYNAMIC	dynamic_hsi	
Anzahl Parameter	12	
//Parameterwerte	
Parametertyp	tubes_companies_01	tubes_#1_type_01	tubes_#1_type_02	tubes_#1_type_03	tubes_#1_type_04	tubes_#1_type_05	tubes_#1_type_06	tubes_#1_type_07	tubes_#1_#2_03	tubes_#1_#2_02	tubes_#1_#2_01	wall_thickness_standards_01	
Parameter n für methode	1	0	0	2	0	radius_tube	0	radius_cover	0	0	0	thickness	
Anzeige	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	
Minimumwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ELEMENTWAND	K2-EW	1x1	400	
Maximumwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ELEMENTWAND	K2-EW	1x1	400	
Defaultwert	HAUFF	HSI150	Doppeldichtpackung	HSI	150	75	210	105	ELEMENTWAND	K2-EW	1x1	400	
Bezeichnung	Hersteller	Typ	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Durchmesser Rohr	Radius Rohr	Deckelgröße	Halbe Deckelgröße	Wandart	KBZ	Wandart-Bez	Wandstärke	
Klasse	2024-553	
Langname	HAUFF HSI90 1x1 K2/200	
Länderkürzel			
Kurzname	HSI90 1x1 K2/200		
Preis			
Artikelnummer	319009999	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Hersteller" "Typ" "Wandart-Bez" "KBZ"/"Wandstärke	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	2024-DYNAMIC	dynamic_hsi	
Anzahl Parameter	12	
//Parameterwerte	
Parametertyp	tubes_companies_01	tubes_#1_type_01	tubes_#1_type_02	tubes_#1_type_03	tubes_#1_type_04	tubes_#1_type_05	tubes_#1_type_06	tubes_#1_type_07	tubes_#1_#2_03	tubes_#1_#2_02	tubes_#1_#2_01	wall_thickness_standards_01	
Parameter n für methode	1	0	0	2	0	radius_tube	0	radius_cover	0	0	0	thickness	
Anzeige	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	
Minimumwert	HAUFF	HSI90	Doppeldichtpackung	HSI	90	45	135	68	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	200	
Maximumwert	HAUFF	HSI90	Doppeldichtpackung	HSI	90	45	135	68	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	200	
Defaultwert	HAUFF	HSI90	Doppeldichtpackung	HSI	90	45	135	68	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	200	
Bezeichnung	Hersteller	Typ	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Durchmesser Rohr	Radius Rohr	Deckelgröße	Halbe Deckelgröße	Wandart	KBZ	Wandart-Bez	Wandstärke	
Klasse	2024-553	
Langname	HAUFF HSI90 1x1 K2/240	
Länderkürzel			
Kurzname	HSI90 1x1 K2/240		
Preis			
Artikelnummer	319009999	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Hersteller" "Typ" "Wandart-Bez" "KBZ"/"Wandstärke	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	2024-DYNAMIC	dynamic_hsi	
Anzahl Parameter	12	
//Parameterwerte	
Parametertyp	tubes_companies_01	tubes_#1_type_01	tubes_#1_type_02	tubes_#1_type_03	tubes_#1_type_04	tubes_#1_type_05	tubes_#1_type_06	tubes_#1_type_07	tubes_#1_#2_03	tubes_#1_#2_02	tubes_#1_#2_01	wall_thickness_standards_01	
Parameter n für methode	1	0	0	2	0	radius_tube	0	radius_cover	0	0	0	thickness	
Anzeige	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	
Minimumwert	HAUFF	HSI90	Doppeldichtpackung	HSI	90	45	135	68	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	240	
Maximumwert	HAUFF	HSI90	Doppeldichtpackung	HSI	90	45	135	68	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	240	
Defaultwert	HAUFF	HSI90	Doppeldichtpackung	HSI	90	45	135	68	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	240	
Bezeichnung	Hersteller	Typ	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Durchmesser Rohr	Radius Rohr	Deckelgröße	Halbe Deckelgröße	Wandart	KBZ	Wandart-Bez	Wandstärke	
Klasse	2024-553	
Langname	HAUFF HSI90 1x1 K2/250	
Länderkürzel			
Kurzname	HSI90 1x1 K2/250		
Preis			
Artikelnummer	319009999	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Hersteller" "Typ" "Wandart-Bez" "KBZ"/"Wandstärke	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	2024-DYNAMIC	dynamic_hsi	
Anzahl Parameter	12	
//Parameterwerte	
Parametertyp	tubes_companies_01	tubes_#1_type_01	tubes_#1_type_02	tubes_#1_type_03	tubes_#1_type_04	tubes_#1_type_05	tubes_#1_type_06	tubes_#1_type_07	tubes_#1_#2_03	tubes_#1_#2_02	tubes_#1_#2_01	wall_thickness_standards_01	
Parameter n für methode	1	0	0	2	0	radius_tube	0	radius_cover	0	0	0	thickness	
Anzeige	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	
Minimumwert	HAUFF	HSI90	Doppeldichtpackung	HSI	90	45	135	68	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	250	
Maximumwert	HAUFF	HSI90	Doppeldichtpackung	HSI	90	45	135	68	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	250	
Defaultwert	HAUFF	HSI90	Doppeldichtpackung	HSI	90	45	135	68	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	250	
Bezeichnung	Hersteller	Typ	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Durchmesser Rohr	Radius Rohr	Deckelgröße	Halbe Deckelgröße	Wandart	KBZ	Wandart-Bez	Wandstärke	
Klasse	2024-553	
Langname	HAUFF HSI90 1x1 K2/300	
Länderkürzel			
Kurzname	HSI90 1x1 K2/300		
Preis			
Artikelnummer	319009999	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Hersteller" "Typ" "Wandart-Bez" "KBZ"/"Wandstärke	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	2024-DYNAMIC	dynamic_hsi	
Anzahl Parameter	12	
//Parameterwerte	
Parametertyp	tubes_companies_01	tubes_#1_type_01	tubes_#1_type_02	tubes_#1_type_03	tubes_#1_type_04	tubes_#1_type_05	tubes_#1_type_06	tubes_#1_type_07	tubes_#1_#2_03	tubes_#1_#2_02	tubes_#1_#2_01	wall_thickness_standards_01	
Parameter n für methode	1	0	0	2	0	radius_tube	0	radius_cover	0	0	0	thickness	
Anzeige	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	
Minimumwert	HAUFF	HSI90	Doppeldichtpackung	HSI	90	45	135	68	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	300	
Maximumwert	HAUFF	HSI90	Doppeldichtpackung	HSI	90	45	135	68	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	300	
Defaultwert	HAUFF	HSI90	Doppeldichtpackung	HSI	90	45	135	68	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	300	
Bezeichnung	Hersteller	Typ	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Durchmesser Rohr	Radius Rohr	Deckelgröße	Halbe Deckelgröße	Wandart	KBZ	Wandart-Bez	Wandstärke	
Klasse	2024-553	
Langname	HAUFF HSI90 1x1 K2/350	
Länderkürzel			
Kurzname	HSI90 1x1 K2/350		
Preis			
Artikelnummer	319009999	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Hersteller" "Typ" "Wandart-Bez" "KBZ"/"Wandstärke	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	2024-DYNAMIC	dynamic_hsi	
Anzahl Parameter	12	
//Parameterwerte	
Parametertyp	tubes_companies_01	tubes_#1_type_01	tubes_#1_type_02	tubes_#1_type_03	tubes_#1_type_04	tubes_#1_type_05	tubes_#1_type_06	tubes_#1_type_07	tubes_#1_#2_03	tubes_#1_#2_02	tubes_#1_#2_01	wall_thickness_standards_01	
Parameter n für methode	1	0	0	2	0	radius_tube	0	radius_cover	0	0	0	thickness	
Anzeige	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	
Minimumwert	HAUFF	HSI90	Doppeldichtpackung	HSI	90	45	135	68	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	350	
Maximumwert	HAUFF	HSI90	Doppeldichtpackung	HSI	90	45	135	68	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	350	
Defaultwert	HAUFF	HSI90	Doppeldichtpackung	HSI	90	45	135	68	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	350	
Bezeichnung	Hersteller	Typ	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Durchmesser Rohr	Radius Rohr	Deckelgröße	Halbe Deckelgröße	Wandart	KBZ	Wandart-Bez	Wandstärke	
Klasse	2024-553	
Langname	HAUFF HSI90 1x1 K2/365	
Länderkürzel			
Kurzname	HSI90 1x1 K2/365		
Preis			
Artikelnummer	319009999	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Hersteller" "Typ" "Wandart-Bez" "KBZ"/"Wandstärke	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	2024-DYNAMIC	dynamic_hsi	
Anzahl Parameter	12	
//Parameterwerte	
Parametertyp	tubes_companies_01	tubes_#1_type_01	tubes_#1_type_02	tubes_#1_type_03	tubes_#1_type_04	tubes_#1_type_05	tubes_#1_type_06	tubes_#1_type_07	tubes_#1_#2_03	tubes_#1_#2_02	tubes_#1_#2_01	wall_thickness_standards_01	
Parameter n für methode	1	0	0	2	0	radius_tube	0	radius_cover	0	0	0	thickness	
Anzeige	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	
Minimumwert	HAUFF	HSI90	Doppeldichtpackung	HSI	90	45	135	68	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	365	
Maximumwert	HAUFF	HSI90	Doppeldichtpackung	HSI	90	45	135	68	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	365	
Defaultwert	HAUFF	HSI90	Doppeldichtpackung	HSI	90	45	135	68	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	365	
Bezeichnung	Hersteller	Typ	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Durchmesser Rohr	Radius Rohr	Deckelgröße	Halbe Deckelgröße	Wandart	KBZ	Wandart-Bez	Wandstärke	
Klasse	2024-553	
Langname	HAUFF HSI90 1x1 K2/400	
Länderkürzel			
Kurzname	HSI90 1x1 K2/400		
Preis			
Artikelnummer	319009999	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Hersteller" "Typ" "Wandart-Bez" "KBZ"/"Wandstärke	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	2024-DYNAMIC	dynamic_hsi	
Anzahl Parameter	12	
//Parameterwerte	
Parametertyp	tubes_companies_01	tubes_#1_type_01	tubes_#1_type_02	tubes_#1_type_03	tubes_#1_type_04	tubes_#1_type_05	tubes_#1_type_06	tubes_#1_type_07	tubes_#1_#2_03	tubes_#1_#2_02	tubes_#1_#2_01	wall_thickness_standards_01	
Parameter n für methode	1	0	0	2	0	radius_tube	0	radius_cover	0	0	0	thickness	
Anzeige	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	
Minimumwert	HAUFF	HSI90	Doppeldichtpackung	HSI	90	45	135	68	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	400	
Maximumwert	HAUFF	HSI90	Doppeldichtpackung	HSI	90	45	135	68	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	400	
Defaultwert	HAUFF	HSI90	Doppeldichtpackung	HSI	90	45	135	68	ORTBETON/ELEMENTWAND	K2	1x1	400	
Bezeichnung	Hersteller	Typ	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Durchmesser Rohr	Radius Rohr	Deckelgröße	Halbe Deckelgröße	Wandart	KBZ	Wandart-Bez	Wandstärke	
Klasse	2024-553	
Langname	HAUFF HSI150 1x1 KMA/200	
Länderkürzel			
Kurzname	HSI150 1x1 KMA/200		
Preis			
Artikelnummer	319009999	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Hersteller" "Typ" "Wandart-Bez" "KBZ"/"Wandstärke	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	2024-DYNAMIC	dynamic_hsi_kma	
Anzahl Parameter	12	
//Parameterwerte	
Parametertyp	tubes_companies_01	tubes_#1_type_01	tubes_#1_type_02	tubes_#1_type_03	tubes_#1_type_04	tubes_#1_type_05	tubes_#1_type_06	tubes_#1_type_07	tubes_#1_#2_03	tubes_#1_#2_02	tubes_#1_#2_01	wall_thickness_standards_01	
Parameter n für methode	1	0	0	2	0	radius_tube	0	radius_cover	0	0	0	thickness	
Anzeige	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	
Minimumwert	HAUFF	HSI150	Einfachdichtpackung mit Klappmanschette	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	KMA	1x1	200	
Maximumwert	HAUFF	HSI150	Einfachdichtpackung mit Klappmanschette	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	KMA	1x1	200	
Defaultwert	HAUFF	HSI150	Einfachdichtpackung mit Klappmanschette	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	KMA	1x1	200	
Bezeichnung	Hersteller	Typ	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Durchmesser Rohr	Radius Rohr	Deckelgröße	Halbe Deckelgröße	Wandart	KBZ	Wandart-Bez	Wandstärke	
Klasse	2024-553	
Langname	HAUFF HSI150 1x1 KMA/240	
Länderkürzel			
Kurzname	HSI150 1x1 KMA/240		
Preis			
Artikelnummer	319009999	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Hersteller" "Typ" "Wandart-Bez" "KBZ"/"Wandstärke	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	2024-DYNAMIC	dynamic_hsi_kma	
Anzahl Parameter	12	
//Parameterwerte	
Parametertyp	tubes_companies_01	tubes_#1_type_01	tubes_#1_type_02	tubes_#1_type_03	tubes_#1_type_04	tubes_#1_type_05	tubes_#1_type_06	tubes_#1_type_07	tubes_#1_#2_03	tubes_#1_#2_02	tubes_#1_#2_01	wall_thickness_standards_01	
Parameter n für methode	1	0	0	2	0	radius_tube	0	radius_cover	0	0	0	thickness	
Anzeige	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	
Minimumwert	HAUFF	HSI150	Einfachdichtpackung mit Klappmanschette	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	KMA	1x1	240	
Maximumwert	HAUFF	HSI150	Einfachdichtpackung mit Klappmanschette	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	KMA	1x1	240	
Defaultwert	HAUFF	HSI150	Einfachdichtpackung mit Klappmanschette	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	KMA	1x1	240	
Bezeichnung	Hersteller	Typ	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Durchmesser Rohr	Radius Rohr	Deckelgröße	Halbe Deckelgröße	Wandart	KBZ	Wandart-Bez	Wandstärke	
Klasse	2024-553	
Langname	HAUFF HSI150 1x1 KMA/250	
Länderkürzel			
Kurzname	HSI150 1x1 KMA/250		
Preis			
Artikelnummer	319009999	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Hersteller" "Typ" "Wandart-Bez" "KBZ"/"Wandstärke	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	2024-DYNAMIC	dynamic_hsi_kma	
Anzahl Parameter	12	
//Parameterwerte	
Parametertyp	tubes_companies_01	tubes_#1_type_01	tubes_#1_type_02	tubes_#1_type_03	tubes_#1_type_04	tubes_#1_type_05	tubes_#1_type_06	tubes_#1_type_07	tubes_#1_#2_03	tubes_#1_#2_02	tubes_#1_#2_01	wall_thickness_standards_01	
Parameter n für methode	1	0	0	2	0	radius_tube	0	radius_cover	0	0	0	thickness	
Anzeige	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	
Minimumwert	HAUFF	HSI150	Einfachdichtpackung mit Klappmanschette	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	KMA	1x1	250	
Maximumwert	HAUFF	HSI150	Einfachdichtpackung mit Klappmanschette	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	KMA	1x1	250	
Defaultwert	HAUFF	HSI150	Einfachdichtpackung mit Klappmanschette	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	KMA	1x1	250	
Bezeichnung	Hersteller	Typ	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Durchmesser Rohr	Radius Rohr	Deckelgröße	Halbe Deckelgröße	Wandart	KBZ	Wandart-Bez	Wandstärke	
Klasse	2024-553	
Langname	HAUFF HSI150 1x1 KMA/300	
Länderkürzel			
Kurzname	HSI150 1x1 KMA/300		
Preis			
Artikelnummer	319009999	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Hersteller" "Typ" "Wandart-Bez" "KBZ"/"Wandstärke	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	2024-DYNAMIC	dynamic_hsi_kma	
Anzahl Parameter	12	
//Parameterwerte	
Parametertyp	tubes_companies_01	tubes_#1_type_01	tubes_#1_type_02	tubes_#1_type_03	tubes_#1_type_04	tubes_#1_type_05	tubes_#1_type_06	tubes_#1_type_07	tubes_#1_#2_03	tubes_#1_#2_02	tubes_#1_#2_01	wall_thickness_standards_01	
Parameter n für methode	1	0	0	2	0	radius_tube	0	radius_cover	0	0	0	thickness	
Anzeige	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	
Minimumwert	HAUFF	HSI150	Einfachdichtpackung mit Klappmanschette	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	KMA	1x1	300	
Maximumwert	HAUFF	HSI150	Einfachdichtpackung mit Klappmanschette	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	KMA	1x1	300	
Defaultwert	HAUFF	HSI150	Einfachdichtpackung mit Klappmanschette	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	KMA	1x1	300	
Bezeichnung	Hersteller	Typ	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Durchmesser Rohr	Radius Rohr	Deckelgröße	Halbe Deckelgröße	Wandart	KBZ	Wandart-Bez	Wandstärke	
Klasse	2024-553	
Langname	HAUFF HSI150 1x1 KMA/350	
Länderkürzel			
Kurzname	HSI150 1x1 KMA/350		
Preis			
Artikelnummer	319009999	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Hersteller" "Typ" "Wandart-Bez" "KBZ"/"Wandstärke	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	2024-DYNAMIC	dynamic_hsi_kma	
Anzahl Parameter	12	
//Parameterwerte	
Parametertyp	tubes_companies_01	tubes_#1_type_01	tubes_#1_type_02	tubes_#1_type_03	tubes_#1_type_04	tubes_#1_type_05	tubes_#1_type_06	tubes_#1_type_07	tubes_#1_#2_03	tubes_#1_#2_02	tubes_#1_#2_01	wall_thickness_standards_01	
Parameter n für methode	1	0	0	2	0	radius_tube	0	radius_cover	0	0	0	thickness	
Anzeige	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	
Minimumwert	HAUFF	HSI150	Einfachdichtpackung mit Klappmanschette	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	KMA	1x1	300	
Maximumwert	HAUFF	HSI150	Einfachdichtpackung mit Klappmanschette	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	KMA	1x1	300	
Defaultwert	HAUFF	HSI150	Einfachdichtpackung mit Klappmanschette	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	KMA	1x1	300	
Bezeichnung	Hersteller	Typ	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Durchmesser Rohr	Radius Rohr	Deckelgröße	Halbe Deckelgröße	Wandart	KBZ	Wandart-Bez	Wandstärke	
Klasse	2024-553	
Langname	HAUFF HSI150 1x1 KMA/365	
Länderkürzel			
Kurzname	HSI150 1x1 KMA/365		
Preis			
Artikelnummer	319009999	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Hersteller" "Typ" "Wandart-Bez" "KBZ"/"Wandstärke	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	2024-DYNAMIC	dynamic_hsi_kma	
Anzahl Parameter	12	
//Parameterwerte	
Parametertyp	tubes_companies_01	tubes_#1_type_01	tubes_#1_type_02	tubes_#1_type_03	tubes_#1_type_04	tubes_#1_type_05	tubes_#1_type_06	tubes_#1_type_07	tubes_#1_#2_03	tubes_#1_#2_02	tubes_#1_#2_01	wall_thickness_standards_01	
Parameter n für methode	1	0	0	2	0	radius_tube	0	radius_cover	0	0	0	thickness	
Anzeige	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	
Minimumwert	HAUFF	HSI150	Einfachdichtpackung mit Klappmanschette	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	KMA	1x1	365	
Maximumwert	HAUFF	HSI150	Einfachdichtpackung mit Klappmanschette	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	KMA	1x1	365	
Defaultwert	HAUFF	HSI150	Einfachdichtpackung mit Klappmanschette	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	KMA	1x1	365	
Bezeichnung	Hersteller	Typ	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Durchmesser Rohr	Radius Rohr	Deckelgröße	Halbe Deckelgröße	Wandart	KBZ	Wandart-Bez	Wandstärke	
Klasse	2024-553	
Langname	HAUFF HSI150 1x1 KMA/400	
Länderkürzel			
Kurzname	HSI150 1x1 KMA/400		
Preis			
Artikelnummer	319009999	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Hersteller" "Typ" "Wandart-Bez" "KBZ"/"Wandstärke	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	2024-DYNAMIC	dynamic_hsi_kma	
Anzahl Parameter	12	
//Parameterwerte	
Parametertyp	tubes_companies_01	tubes_#1_type_01	tubes_#1_type_02	tubes_#1_type_03	tubes_#1_type_04	tubes_#1_type_05	tubes_#1_type_06	tubes_#1_type_07	tubes_#1_#2_03	tubes_#1_#2_02	tubes_#1_#2_01	wall_thickness_standards_01	
Parameter n für methode	1	0	0	2	0	radius_tube	0	radius_cover	0	0	0	thickness	
Anzeige	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	
Minimumwert	HAUFF	HSI150	Einfachdichtpackung mit Klappmanschette	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	KMA	1x1	400	
Maximumwert	HAUFF	HSI150	Einfachdichtpackung mit Klappmanschette	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	KMA	1x1	400	
Defaultwert	HAUFF	HSI150	Einfachdichtpackung mit Klappmanschette	HSI	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND	KMA	1x1	400	
Bezeichnung	Hersteller	Typ	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Durchmesser Rohr	Radius Rohr	Deckelgröße	Halbe Deckelgröße	Wandart	KBZ	Wandart-Bez	Wandstärke	
Ende Artikel	

Beginn Tree	
Ende Tree	

Beginn Preview	
Ende Preview	

Beginn Uebersetzungen	
Ende Uebersetzungen	
