Beginn Version	
EBT-FDU		
Ende Version	

Beginn Attributen	
Makroregel				
Ende Attributen	

Beginn Parametertyp	
COMPANIES_01	str	10000	0	2004	
rba_#1_typen_01	str	10000	0	0	
rba_#1_typen_02	str	10000	0	0	
rba_#1_#2_hbt_01	str	10000	0	0	
rba_#1_#2_hbt_02	int	10000	1	0	
rba_#1_#2_hbt_03	str	10000	0	0	
rba_#1_#3_hbt_01	str	10000	0	0	
rba_#1_#3_hbt_02	int	10000	1	0	
rba_#1_#3_hbt_03	int	10000	1	0	
rba_#1_#3_hbt_04	int	10000	2	0	
rba_#1_#3_hbt_05	str	10000	0	0	
rba_#1_#4_length_01	int	10000	1	0	
rba_#1_#2_BF_01	str	10000	0	0	
rba_#1_#2_BF_02	int	10000	0	0	
Ende Parametertyp	

Beginn Abrechnungstyp	
Ende Abrechnungstyp	

Beginn Dateiverweis	
Ende Dateiverweis	

Beginn Dialogen	
Ende Dialogen	

Beginn Artikel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT80-8/15-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 80- 8/15 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160019998	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Kastentyp" - "Bewehrungstyp" - "Typbezeichnung" - "Kastenlänge	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT80-24-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT80	Typ 5	5	E1	8/15	8	15	86	24	1250	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT80	Typ 5	5	E1	8/15	8	15	86	24	1250	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT80	Typ 5	5	E1	8/15	8	15	86	24	1250	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT80-8/15-Typ5-800	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 80- 8/15 Typ 5-80cm		
Preis			
Artikelnummer	160019998	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT80-24-80	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT80	Typ 5	5	E1	8/15	8	15	86	24	800	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT80	Typ 5	5	E1	8/15	8	15	86	24	800	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT80	Typ 5	5	E1	8/15	8	15	86	24	800	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT80-8/20-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 80- 8/20 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160019998	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT80-24-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT80	Typ 5	5	E1	8/20	8	20	86	24	1250	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT80	Typ 5	5	E1	8/20	8	20	86	24	1250	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT80	Typ 5	5	E1	8/20	8	20	86	24	1250	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT80-8/20-Typ5-800	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 80- 8/20 Typ 5-80cm		
Preis			
Artikelnummer	160019998	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT80-24-80	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT80	Typ 5	5	E1	8/20	8	20	86	24	800	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT80	Typ 5	5	E1	8/20	8	20	86	24	800	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT80	Typ 5	5	E1	8/20	8	20	86	24	800	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT80-8/25-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 80- 8/25 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160019998	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT80-24-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT80	Typ 5	5	E1	8/25	8	25	86	24	1250	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT80	Typ 5	5	E1	8/25	8	25	86	24	1250	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT80	Typ 5	5	E1	8/25	8	25	86	24	1250	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT80-8/25-Typ5-800	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 80- 8/25 Typ 5-80cm		
Preis			
Artikelnummer	160019998	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT80-24-80	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT80	Typ 5	5	E1	8/25	8	25	86	24	800	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT80	Typ 5	5	E1	8/25	8	25	86	24	800	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT80	Typ 5	5	E1	8/25	8	25	86	24	800	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT80-10/15-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 80-10/15 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160019998	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT80-30-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT80	Typ 5	5	E1	10/15	10	15	86	30	1250	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT80	Typ 5	5	E1	10/15	10	15	86	30	1250	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT80	Typ 5	5	E1	10/15	10	15	86	30	1250	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT80-10/15-Typ5-800	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 80-10/15 Typ 5-80cm		
Preis			
Artikelnummer	160019998	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT80-30-80	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT80	Typ 5	5	E1	10/15	10	15	86	30	800	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT80	Typ 5	5	E1	10/15	10	15	86	30	800	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT80	Typ 5	5	E1	10/15	10	15	86	30	800	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT80-10/20-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 80-10/20 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160019998	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT80-30-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT80	Typ 5	5	E1	10/20	10	20	86	30	1250	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT80	Typ 5	5	E1	10/20	10	20	86	30	1250	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT80	Typ 5	5	E1	10/20	10	20	86	30	1250	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT80-10/20-Typ5-800	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 80-10/20 Typ 5-80cm		
Preis			
Artikelnummer	160019998	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT80-30-80	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT80	Typ 5	5	E1	10/20	10	20	86	30	800	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT80	Typ 5	5	E1	10/20	10	20	86	30	800	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT80	Typ 5	5	E1	10/20	10	20	86	30	800	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT80-10/25-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 80-10/25 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160019998	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT80-30-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT80	Typ 5	5	E1	10/25	10	25	86	30	1250	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT80	Typ 5	5	E1	10/25	10	25	86	30	1250	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT80	Typ 5	5	E1	10/25	10	25	86	30	1250	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT80-10/25-Typ5-800	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 80-10/25 Typ 5-80cm		
Preis			
Artikelnummer	160019998	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT80-30-80	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT80	Typ 5	5	E1	10/25	10	25	86	30	800	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT80	Typ 5	5	E1	10/25	10	25	86	30	800	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT80	Typ 5	5	E1	10/25	10	25	86	30	800	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT120- 8/15-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 120- 8/15 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010751	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT120-24-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT120	Typ 5	5	E3	8/15	8	15	122	24	1250	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT120	Typ 5	5	E3	8/15	8	15	122	24	1250	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT120	Typ 5	5	E3	8/15	8	15	122	24	1250	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT120- 8/15-Typ5-800	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 120- 8/15 Typ 5-80cm		
Preis			
Artikelnummer	160010745	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT120-24-80	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT120	Typ 5	5	E3	8/15	8	15	122	24	800	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT120	Typ 5	5	E3	8/15	8	15	122	24	800	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT120	Typ 5	5	E3	8/15	8	15	122	24	800	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT120- 8/20-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 120- 8/20 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010752	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT120-24-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT120	Typ 5	5	E3	8/20	8	20	122	24	1250	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT120	Typ 5	5	E3	8/20	8	20	122	24	1250	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT120	Typ 5	5	E3	8/20	8	20	122	24	1250	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT120- 8/20-Typ5-800	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 120- 8/20 Typ 5-80cm		
Preis			
Artikelnummer	160010746	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT120-24-80	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT120	Typ 5	5	E3	8/20	8	20	122	24	800	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT120	Typ 5	5	E3	8/20	8	20	122	24	800	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT120	Typ 5	5	E3	8/20	8	20	122	24	800	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT120- 8/25-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 120- 8/25 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010753	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT120-24-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT120	Typ 5	5	E3	8/25	8	25	122	24	1250	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT120	Typ 5	5	E3	8/25	8	25	122	24	1250	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT120	Typ 5	5	E3	8/25	8	25	122	24	1250	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT120- 8/25-Typ5-800	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 120- 8/25 Typ 5-80cm		
Preis			
Artikelnummer	160010747	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT120-24-80	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT120	Typ 5	5	E3	8/25	8	25	122	24	800	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT120	Typ 5	5	E3	8/25	8	25	122	24	800	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT120	Typ 5	5	E3	8/25	8	25	122	24	800	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT120-10/15-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 120-10/15 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010754	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT120-30-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT120	Typ 5	5	E3	10/15	10	15	122	30	1250	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT120	Typ 5	5	E3	10/15	10	15	122	30	1250	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT120	Typ 5	5	E3	10/15	10	15	122	30	1250	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT120-10/15-Typ5-800	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 120-10/15 Typ 5-80cm		
Preis			
Artikelnummer	160010748	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT120-30-80	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT120	Typ 5	5	E3	10/15	10	15	122	30	800	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT120	Typ 5	5	E3	10/15	10	15	122	30	800	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT120	Typ 5	5	E3	10/15	10	15	122	30	800	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT120-10/20-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 120-10/20 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010755	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT120-30-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT120	Typ 5	5	E3	10/20	10	20	122	30	1250	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT120	Typ 5	5	E3	10/20	10	20	122	30	1250	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT120	Typ 5	5	E3	10/20	10	20	122	30	1250	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT120-10/20-Typ5-800	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 120-10/20 Typ 5-80cm		
Preis			
Artikelnummer	160010749	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT120-30-80	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT120	Typ 5	5	E3	10/20	10	20	122	30	800	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT120	Typ 5	5	E3	10/20	10	20	122	30	800	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT120	Typ 5	5	E3	10/20	10	20	122	30	800	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT120-10/25-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 120-10/25 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010756	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT120-30-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT120	Typ 5	5	E3	10/25	10	25	122	30	1250	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT120	Typ 5	5	E3	10/25	10	25	122	30	1250	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT120	Typ 5	5	E3	10/25	10	25	122	30	1250	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT120-10/25-Typ5-800	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 120-10/25 Typ 5-80cm		
Preis			
Artikelnummer	160010750	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT120-30-80	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT120	Typ 5	5	E3	10/25	10	25	122	30	800	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT120	Typ 5	5	E3	10/25	10	25	122	30	800	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT120	Typ 5	5	E3	10/25	10	25	122	30	800	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT120-12/15-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 120-12/15 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010757	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT120-36-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT120	Typ 5	5	E3	12/15	12	15	122	36	1250	KL3	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT120	Typ 5	5	E3	12/15	12	15	122	36	1250	KL3	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT120	Typ 5	5	E3	12/15	12	15	122	36	1250	KL3	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT120-12/20-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 120-12/20 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010758	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT120-36-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT120	Typ 5	5	E3	12/20	12	20	122	36	1250	KL2	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT120	Typ 5	5	E3	12/20	12	20	122	36	1250	KL2	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT120	Typ 5	5	E3	12/20	12	20	122	36	1250	KL2	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT150- 8/15-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 150- 8/15 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010765	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT150-24-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	8/15	8	15	150	24	1250	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	8/15	8	15	150	24	1250	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	8/15	8	15	150	24	1250	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT150- 8/15-Typ5-800	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 150- 8/15 Typ 5-80cm		
Preis			
Artikelnummer	160010759	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT150-24-80	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	8/15	8	15	150	24	800	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	8/15	8	15	150	24	800	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	8/15	8	15	150	24	800	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT150- 8/20-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 150- 8/20 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010766	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT150-24-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	8/20	8	20	150	24	1250	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	8/20	8	20	150	24	1250	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	8/20	8	20	150	24	1250	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT150- 8/20-Typ5-800	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 150- 8/20 Typ 5-80cm		
Preis			
Artikelnummer	160010760	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT150-24-80	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	8/20	8	20	150	24	800	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	8/20	8	20	150	24	800	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	8/20	8	20	150	24	800	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT150- 8/25-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 150- 8/25 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010767	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT150-24-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	8/25	8	25	150	24	1250	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	8/25	8	25	150	24	1250	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	8/25	8	25	150	24	1250	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT150-10/10-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 150-10/10 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010768	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT150-30-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	10/10	10	10	150	30	1250	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	10/10	10	10	150	30	1250	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	10/10	10	10	150	30	1250	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT150-10/10-Typ5-800	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 150-10/10 Typ 5-80cm		
Preis			
Artikelnummer	160010761	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT150-30-80	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	10/10	10	10	150	30	800	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	10/10	10	10	150	30	800	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	10/10	10	10	150	30	800	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT150-10/15-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 150-10/15 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010769	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT150-30-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	10/15	10	15	150	30	1250	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	10/15	10	15	150	30	1250	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	10/15	10	15	150	30	1250	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT150-10/15-Typ5-800	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 150-10/15 Typ 5-80cm		
Preis			
Artikelnummer	160010762	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT150-30-80	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	10/15	10	15	150	30	800	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	10/15	10	15	150	30	800	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	10/15	10	15	150	30	800	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT150-10/20-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 150-10/20 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010770	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT150-30-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	10/20	10	20	150	30	1250	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	10/20	10	20	150	30	1250	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	10/20	10	20	150	30	1250	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT150-10/20-Typ5-800	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 150-10/20 Typ 5-80cm		
Preis			
Artikelnummer	160010763	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT150-30-80	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	10/20	10	20	150	30	800	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	10/20	10	20	150	30	800	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	10/20	10	20	150	30	800	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT150-10/25-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 150-10/25 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010771	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT150-30-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	10/25	10	25	150	30	1250	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	10/25	10	25	150	30	1250	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	10/25	10	25	150	30	1250	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT150-10/25-Typ5-800	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 150-10/25 Typ 5-80cm		
Preis			
Artikelnummer	160010764	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT150-30-80	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	10/25	10	25	150	30	800	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	10/25	10	25	150	30	800	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	10/25	10	25	150	30	800	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT150-12/10-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 150-12/10 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010772	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT150-36-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	12/10	12	10	150	36	1250	KL4	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	12/10	12	10	150	36	1250	KL4	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	12/10	12	10	150	36	1250	KL4	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT150-12/15-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 150-12/15 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010773	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT150-36-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	12/15	12	15	150	36	1250	KL3	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	12/15	12	15	150	36	1250	KL3	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	12/15	12	15	150	36	1250	KL3	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT150-12/20-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 150-12/20 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010774	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT150-36-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	12/20	12	20	150	36	1250	KL2	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	12/20	12	20	150	36	1250	KL2	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	12/20	12	20	150	36	1250	KL2	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT150-12/25-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 150-12/25 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010775	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT150-36-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	12/25	12	25	150	36	1250	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	12/25	12	25	150	36	1250	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT150	Typ 5	5	E3	12/25	12	25	150	36	1250	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT190- 8/15-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 190- 8/15 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010783	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT190-24-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	8/15	8	15	186	24	1250	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	8/15	8	15	186	24	1250	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	8/15	8	15	186	24	1250	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT190- 8/15-Typ5-800	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 190- 8/15 Typ 5-80cm		
Preis			
Artikelnummer	160010776	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT190-24-80	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	8/15	8	15	186	24	800	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	8/15	8	15	186	24	800	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	8/15	8	15	186	24	800	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT190- 8/20-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 190- 8/20 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010784	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT190-24-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	8/20	8	20	186	24	1250	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	8/20	8	20	186	24	1250	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	8/20	8	20	186	24	1250	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT190- 8/20-Typ5-800	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 190- 8/20 Typ 5-80cm		
Preis			
Artikelnummer	160010777	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT190-24-80	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	8/20	8	20	186	24	800	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	8/20	8	20	186	24	800	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	8/10	8	10	186	24	800	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT190- 8/25-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 190- 8/25 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010785	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT190-24-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	8/25	8	25	186	24	1250	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	8/25	8	25	186	24	1250	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	8/25	8	25	186	24	1250	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT190- 8/25-Typ5-800	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 190- 8/25 Typ 5-80cm		
Preis			
Artikelnummer	160010778	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT190-24-80	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	8/25	8	25	186	24	1250	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	8/25	8	25	186	24	1250	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	8/25	8	25	186	24	1250	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT190-10/10-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 190-10/10 Typ5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010786	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT190-30-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	10/10	10	10	186	30	1250	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	10/10	10	10	186	30	1250	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	10/10	10	10	186	30	1250	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT190-10/10-Typ5-800	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 190-10/10 Typ5-80cm		
Preis			
Artikelnummer	160010779	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT190-30-80	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	10/10	10	10	186	30	800	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	10/10	10	10	186	30	800	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	10/10	10	10	186	30	800	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT190-10/15-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 190-10/15 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010787	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT190-30-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	10/15	10	15	186	30	1250	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	10/15	10	15	186	30	1250	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	10/15	10	15	186	30	1250	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT190-10/15-Typ5-800	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 190-10/15 Typ 5-80cm		
Preis			
Artikelnummer	160010780	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT190-30-80	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	10/15	10	15	186	30	800	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	10/15	10	15	186	30	800	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	10/15	10	15	186	30	800	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT190-10/20-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 190-10/20 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010788	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT190-30-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	10/20	10	20	186	30	1250	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	10/20	10	20	186	30	1250	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	10/20	10	20	186	30	1250	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT190-10/20-Typ5-800	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 190-10/20 Typ 5-80cm		
Preis			
Artikelnummer	160010781	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT190-30-80	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	10/20	10	20	186	30	800	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	10/20	10	20	186	30	800	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	10/20	10	20	186	30	800	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT190-10/25-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 190-10/25 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010789	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT190-30-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	10/25	10	25	186	30	1250	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	10/25	10	25	186	30	1250	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	10/25	10	25	186	30	1250	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT190-10/25-Typ5-800	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 190-10/25 Typ 5-80cm		
Preis			
Artikelnummer	160010782	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT190-30-80	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	10/25	10	25	186	30	800	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	10/25	10	25	186	30	800	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	10/25	10	25	186	30	800	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT190-12/10-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 190-12/10 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010790	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT190-36-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	12/10	12	10	186	36	1250	KL4	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	12/10	12	10	186	36	1250	KL4	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	12/10	12	10	186	36	1250	KL4	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT190-12/15-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 190-12/15 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010791	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT190-36-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	12/15	12	15	186	36	1250	KL3	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	12/15	12	15	186	36	1250	KL3	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	12/15	12	15	186	36	1250	KL3	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT190-12/20-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 190-12/20 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010792	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT190-36-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	12/20	12	20	186	36	1250	KL2	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	12/20	12	20	186	36	1250	KL2	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	12/20	12	20	186	36	1250	KL2	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT190-12/25-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 190-12/25 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010793	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT190-36-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	12/25	12	25	186	36	1250	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	12/25	12	25	186	36	1250	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT190	Typ 5	5	E3	12/25	12	25	186	36	1250	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT220- 8/15-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 220- 8/15 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010801	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT220-24-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	8/15	8	15	222	24	1250	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	8/15	8	15	222	24	1250	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	8/15	8	15	222	24	1250	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT220- 8/15-Typ5-800	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 220- 8/15 Typ 5-80cm		
Preis			
Artikelnummer	160010794	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT220-24-80	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	8/15	8	15	222	24	800	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	8/15	8	15	222	24	800	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	8/15	8	15	222	24	800	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT220- 8/20-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 220- 8/20 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010802	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT220-24-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	8/20	8	20	222	24	1250	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	8/20	8	20	222	24	1250	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	8/20	8	20	222	24	1250	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT220- 8/20-Typ5-800	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 220- 8/20 Typ 5-80cm		
Preis			
Artikelnummer	160010795	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT220-24-80	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	8/20	8	20	222	24	800	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	8/20	8	20	222	24	800	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	8/20	8	20	222	24	800	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT220- 8/25-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 220- 8/25 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010803	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT220-24-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	8/25	8	25	222	24	1250	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	8/25	8	25	222	24	1250	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	8/25	8	25	222	24	1250	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT220- 8/25-Typ5-800	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 220- 8/25 Typ 5-80cm		
Preis			
Artikelnummer	160010796	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT220-24-80	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	8/25	8	25	222	24	800	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	8/25	8	25	222	24	800	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	8/25	8	25	222	24	800	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT220-10/10-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 220-10/10 Typ5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010804	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT220-30-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	10/10	10	10	222	30	1250	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	10/10	10	10	222	30	1250	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	10/10	10	10	222	30	1250	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT220-10/10-Typ5-800	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 220-10/10 Typ5-80cm		
Preis			
Artikelnummer	160010797	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT220-30-80	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	10/10	10	10	222	30	800	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	10/10	10	10	222	30	800	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	10/10	10	10	222	30	800	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT220-10/15-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 220-10/15 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010805	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT220-30-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	10/15	10	15	222	30	1250	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	10/15	10	15	222	30	1250	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	10/15	10	15	222	30	1250	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT220-10/15-Typ5-800	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 220-10/15 Typ 5-80cm		
Preis			
Artikelnummer	160010798	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT220-30-80	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	10/15	10	15	222	30	800	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	10/15	10	15	222	30	800	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	10/15	10	15	222	30	800	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT220-10/20-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 220-10/20 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010806	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT220-30-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	10/20	10	20	222	30	1250	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	10/20	10	20	222	30	1250	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	10/20	10	20	222	30	1250	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT220-10/20-Typ5-800	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 220-10/20 Typ 5-80cm		
Preis			
Artikelnummer	160010799	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT220-30-80	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	10/20	10	20	222	30	800	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	10/20	10	20	222	30	800	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	10/20	10	20	222	30	800	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT220-10/25-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 220-10/25 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010807	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT220-30-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	10/25	10	25	222	30	1250	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	10/25	10	25	222	30	1250	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	10/25	10	25	222	30	1250	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT220-10/25-Typ5-800	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 220-10/25 Typ 5-80cm		
Preis			
Artikelnummer	160010800	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT220-30-80	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	10/25	10	25	222	30	800	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	10/25	10	25	222	30	800	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	10/25	10	25	222	30	800	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT220-12/10-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 220-12/10 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010808	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT220-36-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	12/10	12	10	222	36	1250	KL4	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	12/10	12	10	222	36	1250	KL4	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	12/10	12	10	222	36	1250	KL4	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT220-12/15-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 220-12/15 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010809	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT220-36-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	12/15	12	15	222	36	1250	KL3	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	12/15	12	15	222	36	1250	KL3	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	12/15	12	15	222	36	1250	KL3	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT220-12/20-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 220-12/20 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010810	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT220-36-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	12/20	12	20	222	36	1250	KL2	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	12/20	12	20	222	36	1250	KL2	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	12/20	12	20	222	36	1250	KL2	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Klasse	2024-602	
Langname	HBT220-12/25-Typ5-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 220-12/25 Typ 5-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010811	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	HBT-Rückb	HBT220-36-125	
Anzahl Parameter	14	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_#1_typen_01	rba_#1_typen_02	rba_#1_#2_hbt_01	rba_#1_#2_BF_01	rba_#1_#2_BF_02	rba_#1_#2_hbt_03	rba_#1_#3_hbt_01	rba_#1_#3_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_03	rba_#1_#2_hbt_02	rba_#1_#3_hbt_04	rba_#1_#4_length_01	rba_#1_#3_hbt_05	
Parameter n für methode	1		2				3							4	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	12/25	12	25	222	36	1250	KL1	
Maximumwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	12/25	12	25	222	36	1250	KL1	
Defaultwert	HALFEN	zweireihig	ZR	HBT220	Typ 5	5	E3	12/25	12	25	222	36	1250	KL1	
Bezeichnung	Hersteller	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenlänge	Kastenkürzel	
Ende Artikel	

Beginn Tree	
	halfen logo.bmp	
Ende Tree	

Beginn Preview	
	hbt_typ5.bmp	
Ende Preview	

Beginn Uebersetzungen	
Ende Uebersetzungen	
