Beginn Version	
EBT-FDU		
Ende Version	

Beginn Attributen	
Makroregel				
Ende Attributen	

Beginn Parametertyp	
COMPANIES_01	str	10000	0	2004	
SCHIENEN_#1_typ_01	str	10000	0	813	
SCHIENEN_#1_typ_02	str	10000	0	0	
SCHIENEN_#1_#2_typen_01	str	10000	0	814	
SCHIENEN_#1_#2_typen_02	int	10000	1	0	
SCHIENEN_#1_#2_typen_03	int	10000	1	0	
SCHIENEN_#1_#2_typen_04	int	10000	1	0	
SCHIENEN_#1_#2_typen_05	int	10000	1	0	
SCHIENEN_#1_#2_typen_06	real	10000	1	0	
length	int	1	1	0	
Ende Parametertyp	

Beginn Abrechnungstyp	
Ende Abrechnungstyp	

Beginn Dateiverweis	
Ende Dateiverweis	

Beginn Dialogen	
Ende Dialogen	

Beginn Artikel	
Klasse	2024-703	
Langname	VS-Schiene 50/20/80mm 2 Schlaufen	
Länderkürzel			
Kurzname	VS-Schiene 50/20/80mm 2 Schlauf		
Preis			
Artikelnummer	110100011	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	FDU-HERSTELLER" "[%1%]	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-700	SCHIENE_RE20-50-DYN.gfx	
Anzahl Parameter	10	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	SCHIENEN_#1_typ_01	SCHIENEN_#1_typ_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_01	SCHIENEN_#1_#2_typen_04	SCHIENEN_#1_#2_typen_05	SCHIENEN_#1_#2_typen_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_03	SCHIENEN_#1_#2_typen_06	length	
Parameter n für methode	1		2							length	
Anzeige	1	1	0	1	1	1	1	1	0	2	
Minimumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS200802	20	50	2	80	25	250	
Maximumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS200802	20	50	2	80	25	1250	
Defaultwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS200802	20	50	2	80	25	1250	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Schienentyp	Schienenkürzel	Bestellnummer Hersteller	Schienentiefe	Schienenbreite	Schlaufenanzahl	Schlaufenlänge	halbe Schienenbreite	Schienenlänge	
Klasse	2024-703	
Langname	VS-Schiene 50/20/80mm 3 Schlaufen	
Länderkürzel			
Kurzname	VS-Schiene 50/20/80mm 3 Schlauf		
Preis			
Artikelnummer	110100010	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	FDU-HERSTELLER" "[%1%]	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-700	SCHIENE_RE20-50-DYN.gfx	
Anzahl Parameter	10	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	SCHIENEN_#1_typ_01	SCHIENEN_#1_typ_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_01	SCHIENEN_#1_#2_typen_04	SCHIENEN_#1_#2_typen_05	SCHIENEN_#1_#2_typen_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_03	SCHIENEN_#1_#2_typen_06	length	
Parameter n für methode	1		2							length	
Anzeige	1	1	0	1	1	1	1	1	0	2	
Minimumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS200803	20	50	3	80	25	250	
Maximumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS200803	20	50	3	80	25	1250	
Defaultwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS200803	20	50	3	80	25	1250	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Schienentyp	Schienenkürzel	Bestellnummer Hersteller	Schienentiefe	Schienenbreite	Schlaufenanzahl	Schlaufenlänge	halbe Schienenbreite	Schienenlänge	
Klasse	2024-703	
Langname	VS-Schiene 50/20/80mm 5 Schlaufen	
Länderkürzel			
Kurzname	VS-Schiene 50/20/80mm 5 Schlauf		
Preis			
Artikelnummer	110100009	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	FDU-HERSTELLER" "[%1%]	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-700	SCHIENE_RE20-50-DYN.gfx	
Anzahl Parameter	10	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	SCHIENEN_#1_typ_01	SCHIENEN_#1_typ_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_01	SCHIENEN_#1_#2_typen_04	SCHIENEN_#1_#2_typen_05	SCHIENEN_#1_#2_typen_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_03	SCHIENEN_#1_#2_typen_06	length	
Parameter n für methode	1		2							length	
Anzeige	1	1	0	1	1	1	1	1	0	2	
Minimumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS200805	20	50	5	80	25	250	
Maximumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS200805	20	50	5	80	25	1250	
Defaultwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS200805	20	50	5	80	25	1250	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Schienentyp	Schienenkürzel	Bestellnummer Hersteller	Schienentiefe	Schienenbreite	Schlaufenanzahl	Schlaufenlänge	halbe Schienenbreite	Schienenlänge	
Klasse	2024-703	
Langname	VS-Schiene 50/20/100mm 2 Schlaufen	
Länderkürzel			
Kurzname	VS-Schiene 50/20/100mm 2 Schlauf		
Preis			
Artikelnummer	110100014	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	FDU-HERSTELLER" "[%1%]	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-700	SCHIENE_RE20-50-DYN.gfx	
Anzahl Parameter	10	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	SCHIENEN_#1_typ_01	SCHIENEN_#1_typ_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_01	SCHIENEN_#1_#2_typen_04	SCHIENEN_#1_#2_typen_05	SCHIENEN_#1_#2_typen_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_03	SCHIENEN_#1_#2_typen_06	length	
Parameter n für methode	1		2							length	
Anzeige	1	1	0	1	1	1	1	1	0	2	
Minimumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS201002	20	50	2	100	25	250	
Maximumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS201002	20	50	2	100	25	1250	
Defaultwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS201002	20	50	2	100	25	1250	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Schienentyp	Schienenkürzel	Bestellnummer Hersteller	Schienentiefe	Schienenbreite	Schlaufenanzahl	Schlaufenlänge	halbe Schienenbreite	Schienenlänge	
Klasse	2024-703	
Langname	VS-Schiene 50/20/100mm 3 Schlaufen	
Länderkürzel			
Kurzname	VS-Schiene 50/20/100mm 3 Schlauf		
Preis			
Artikelnummer	110100013	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	FDU-HERSTELLER" "[%1%]	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-700	SCHIENE_RE20-50-DYN.gfx	
Anzahl Parameter	10	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	SCHIENEN_#1_typ_01	SCHIENEN_#1_typ_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_01	SCHIENEN_#1_#2_typen_04	SCHIENEN_#1_#2_typen_05	SCHIENEN_#1_#2_typen_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_03	SCHIENEN_#1_#2_typen_06	length	
Parameter n für methode	1		2							length	
Anzeige	1	1	0	1	1	1	1	1	0	2	
Minimumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS201003	20	50	3	100	25	250	
Maximumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS201003	20	50	3	100	25	1250	
Defaultwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS201003	20	50	3	100	25	1250	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Schienentyp	Schienenkürzel	Bestellnummer Hersteller	Schienentiefe	Schienenbreite	Schlaufenanzahl	Schlaufenlänge	halbe Schienenbreite	Schienenlänge	
Klasse	2024-703	
Langname	VS-Schiene 50/20/100mm 5 Schlaufen	
Länderkürzel			
Kurzname	VS-Schiene 50/20/100mm 5 Schlauf		
Preis			
Artikelnummer	110100012	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-700	SCHIENE_RE20-50-DYN.gfx	
Anzahl Parameter	10	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	SCHIENEN_#1_typ_01	SCHIENEN_#1_typ_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_01	SCHIENEN_#1_#2_typen_04	SCHIENEN_#1_#2_typen_05	SCHIENEN_#1_#2_typen_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_03	SCHIENEN_#1_#2_typen_06	length	
Parameter n für methode	1		2							length	
Anzeige	1	1	0	1	1	1	1	1	0	2	
Minimumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS201005	20	50	5	100	25	250	
Maximumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS201005	20	50	5	100	25	1250	
Defaultwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS201005	20	50	5	100	25	1250	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Schienentyp	Schienenkürzel	Bestellnummer Hersteller	Schienentiefe	Schienenbreite	Schlaufenanzahl	Schlaufenlänge	halbe Schienenbreite	Schienenlänge	
Klasse	2024-703	
Langname	VS-Schiene 50/20/120mm 2 Schlaufen	
Länderkürzel			
Kurzname	VS-Schiene 50/20/120mm 2 Schlauf		
Preis			
Artikelnummer	110100017	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-700	SCHIENE_RE20-50-DYN.gfx	
Anzahl Parameter	10	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	SCHIENEN_#1_typ_01	SCHIENEN_#1_typ_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_01	SCHIENEN_#1_#2_typen_04	SCHIENEN_#1_#2_typen_05	SCHIENEN_#1_#2_typen_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_03	SCHIENEN_#1_#2_typen_06	length	
Parameter n für methode	1		2							length	
Anzeige	1	1	0	1	1	1	1	1	0	2	
Minimumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS201202	20	50	2	120	25	250	
Maximumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS201202	20	50	2	120	25	1250	
Defaultwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS201202	20	50	2	120	25	1250	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Schienentyp	Schienenkürzel	Bestellnummer Hersteller	Schienentiefe	Schienenbreite	Schlaufenanzahl	Schlaufenlänge	halbe Schienenbreite	Schienenlänge	
Klasse	2024-703	
Langname	VS-Schiene 50/20/120mm 3 Schlaufen	
Länderkürzel			
Kurzname	VS-Schiene 50/20/120mm 3 Schlauf		
Preis			
Artikelnummer	110100016	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-700	SCHIENE_RE20-50-DYN.gfx	
Anzahl Parameter	10	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	SCHIENEN_#1_typ_01	SCHIENEN_#1_typ_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_01	SCHIENEN_#1_#2_typen_04	SCHIENEN_#1_#2_typen_05	SCHIENEN_#1_#2_typen_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_03	SCHIENEN_#1_#2_typen_06	length	
Parameter n für methode	1		2							length	
Anzeige	1	1	0	1	1	1	1	1	0	2	
Minimumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS201203	20	50	3	120	25	250	
Maximumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS201203	20	50	3	120	25	1250	
Defaultwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS400803	40	50	3	80	25	1250	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Schienentyp	Schienenkürzel	Bestellnummer Hersteller	Schienentiefe	Schienenbreite	Schlaufenanzahl	Schlaufenlänge	halbe Schienenbreite	Schienenlänge	
Klasse	2024-703	
Langname	VS-Schiene 50/20/120mm 5 Schlaufen	
Länderkürzel			
Kurzname	VS-Schiene 50/20/120mm 5 Schlauf		
Preis			
Artikelnummer	110100015	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-700	SCHIENE_RE20-50-DYN.gfx	
Anzahl Parameter	10	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	SCHIENEN_#1_typ_01	SCHIENEN_#1_typ_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_01	SCHIENEN_#1_#2_typen_04	SCHIENEN_#1_#2_typen_05	SCHIENEN_#1_#2_typen_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_03	SCHIENEN_#1_#2_typen_06	length	
Parameter n für methode	1		2							length	
Anzeige	1	1	0	1	1	1	1	1	0	2	
Minimumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS201205	20	50	5	120	25	250	
Maximumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS201205	20	50	5	120	25	1250	
Defaultwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS201205	20	50	5	120	25	1250	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Schienentyp	Schienenkürzel	Bestellnummer Hersteller	Schienentiefe	Schienenbreite	Schlaufenanzahl	Schlaufenlänge	halbe Schienenbreite	Schienenlänge	
Klasse	2024-703	
Langname	VS-Schiene 50/40/80mm 2 Schlaufen	
Länderkürzel			
Kurzname	VS-Schiene 50/40/80mm 2 Schlauf		
Preis			
Artikelnummer	110100020	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-700	SCHIENE_RE40-50-DYN.gfx	
Anzahl Parameter	10	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	SCHIENEN_#1_typ_01	SCHIENEN_#1_typ_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_01	SCHIENEN_#1_#2_typen_04	SCHIENEN_#1_#2_typen_05	SCHIENEN_#1_#2_typen_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_03	SCHIENEN_#1_#2_typen_06	length	
Parameter n für methode	1		2							length	
Anzeige	1	1	0	1	1	1	1	1	0	2	
Minimumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS400802	40	50	2	80	25	250	
Maximumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS400802	40	50	2	80	25	1250	
Defaultwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS400802	40	50	2	80	25	1250	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Schienentyp	Schienenkürzel	Bestellnummer Hersteller	Schienentiefe	Schienenbreite	Schlaufenanzahl	Schlaufenlänge	halbe Schienenbreite	Schienenlänge	
Klasse	2024-703	
Langname	VS-Schiene 50/40/80mm 3 Schlaufen	
Länderkürzel			
Kurzname	VS-Schiene 50/40/80mm 3 Schlauf		
Preis			
Artikelnummer	110100019	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-700	SCHIENE_RE40-50-DYN.gfx	
Anzahl Parameter	10	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	SCHIENEN_#1_typ_01	SCHIENEN_#1_typ_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_01	SCHIENEN_#1_#2_typen_04	SCHIENEN_#1_#2_typen_05	SCHIENEN_#1_#2_typen_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_03	SCHIENEN_#1_#2_typen_06	length	
Parameter n für methode	1		2							length	
Anzeige	1	1	0	1	1	1	1	1	0	2	
Minimumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS400803	40	50	3	80	25	250	
Maximumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS400803	40	50	3	80	25	1250	
Defaultwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS400803	40	50	3	80	25	1250	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Schienentyp	Schienenkürzel	Bestellnummer Hersteller	Schienentiefe	Schienenbreite	Schlaufenanzahl	Schlaufenlänge	halbe Schienenbreite	Schienenlänge	
Klasse	2024-703	
Langname	VS-Schiene 50*40 80mm 5 Schlaufen	
Länderkürzel			
Kurzname	VS-Schiene 50/40/80mm 5 Schlauf		
Preis			
Artikelnummer	110100018	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-700	SCHIENE_RE40-50-DYN.gfx	
Anzahl Parameter	10	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	SCHIENEN_#1_typ_01	SCHIENEN_#1_typ_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_01	SCHIENEN_#1_#2_typen_04	SCHIENEN_#1_#2_typen_05	SCHIENEN_#1_#2_typen_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_03	SCHIENEN_#1_#2_typen_06	length	
Parameter n für methode	1		2							length	
Anzeige	1	1	0	1	1	1	1	1	0	2	
Minimumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS400805	40	50	5	80	25	250	
Maximumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS400805	40	50	5	80	25	1250	
Defaultwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS400805	40	50	5	80	25	1250	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Schienentyp	Schienenkürzel	Bestellnummer Hersteller	Schienentiefe	Schienenbreite	Schlaufenanzahl	Schlaufenlänge	halbe Schienenbreite	Schienenlänge	
Klasse	2024-703	
Langname	VS-Schiene 50/40/100mm 2 Schlaufen	
Länderkürzel			
Kurzname	VS-Schiene 50/40/100mm 2 Schlauf		
Preis			
Artikelnummer	110100023	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-700	SCHIENE_RE40-50-DYN.gfx	
Anzahl Parameter	10	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	SCHIENEN_#1_typ_01	SCHIENEN_#1_typ_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_01	SCHIENEN_#1_#2_typen_04	SCHIENEN_#1_#2_typen_05	SCHIENEN_#1_#2_typen_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_03	SCHIENEN_#1_#2_typen_06	length	
Parameter n für methode	1		2							length	
Anzeige	1	1	0	1	1	1	1	1	0	2	
Minimumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS401002	40	50	2	100	25	250	
Maximumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS401002	40	50	2	100	25	1250	
Defaultwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS401002	40	50	2	100	25	1250	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Schienentyp	Schienenkürzel	Bestellnummer Hersteller	Schienentiefe	Schienenbreite	Schlaufenanzahl	Schlaufenlänge	halbe Schienenbreite	Schienenlänge	
Klasse	2024-703	
Langname	VS-Schiene 50/40/100mm 3 Schlaufen	
Länderkürzel			
Kurzname	VS-Schiene 50/40/100mm 3 Schlauf		
Preis			
Artikelnummer	110100022	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-700	SCHIENE_RE40-50-DYN.gfx	
Anzahl Parameter	10	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	SCHIENEN_#1_typ_01	SCHIENEN_#1_typ_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_01	SCHIENEN_#1_#2_typen_04	SCHIENEN_#1_#2_typen_05	SCHIENEN_#1_#2_typen_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_03	SCHIENEN_#1_#2_typen_06	length	
Parameter n für methode	1		2							length	
Anzeige	1	1	0	1	1	1	1	1	0	2	
Minimumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS401003	40	50	3	100	25	250	
Maximumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS401003	40	50	3	100	25	1250	
Defaultwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS401003	40	50	3	100	25	1250	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Schienentyp	Schienenkürzel	Bestellnummer Hersteller	Schienentiefe	Schienenbreite	Schlaufenanzahl	Schlaufenlänge	halbe Schienenbreite	Schienenlänge	
Klasse	2024-703	
Langname	VS-Schiene 50/40/100mm 5 Schlaufen	
Länderkürzel			
Kurzname	VS-Schiene 50/40/100mm 5 Schlauf		
Preis			
Artikelnummer	110100021	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-700	SCHIENE_RE40-50-DYN.gfx	
Anzahl Parameter	10	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	SCHIENEN_#1_typ_01	SCHIENEN_#1_typ_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_01	SCHIENEN_#1_#2_typen_04	SCHIENEN_#1_#2_typen_05	SCHIENEN_#1_#2_typen_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_03	SCHIENEN_#1_#2_typen_06	length	
Parameter n für methode	1		2							length	
Anzeige	1	1	0	1	1	1	1	1	0	2	
Minimumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS401005	40	50	5	100	25	250	
Maximumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS401005	40	50	5	100	25	1250	
Defaultwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS401005	40	50	5	100	25	1250	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Schienentyp	Schienenkürzel	Bestellnummer Hersteller	Schienentiefe	Schienenbreite	Schlaufenanzahl	Schlaufenlänge	halbe Schienenbreite	Schienenlänge	
Klasse	2024-703	
Langname	VS-Schiene 50/40/120mm 2 Schlaufen	
Länderkürzel			
Kurzname	VS-Schiene 50/40/120mm 2 Schlauf		
Preis			
Artikelnummer	110100026	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-700	SCHIENE_RE40-50-DYN.gfx	
Anzahl Parameter	10	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	SCHIENEN_#1_typ_01	SCHIENEN_#1_typ_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_01	SCHIENEN_#1_#2_typen_04	SCHIENEN_#1_#2_typen_05	SCHIENEN_#1_#2_typen_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_03	SCHIENEN_#1_#2_typen_06	length	
Parameter n für methode	1		2							length	
Anzeige	1	1	0	1	1	1	1	1	0	2	
Minimumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS401202	40	50	2	120	25	250	
Maximumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS401202	40	50	2	120	25	1250	
Defaultwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS401202	40	50	2	120	25	1250	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Schienentyp	Schienenkürzel	Bestellnummer Hersteller	Schienentiefe	Schienenbreite	Schlaufenanzahl	Schlaufenlänge	halbe Schienenbreite	Schienenlänge	
Klasse	2024-703	
Langname	VS-Schiene 50/40/120mm 3 Schlaufen	
Länderkürzel			
Kurzname	VS-Schiene 50/40/120mm 3 Schlauf		
Preis			
Artikelnummer	110100025	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-700	SCHIENE_RE40-50-DYN.gfx	
Anzahl Parameter	10	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	SCHIENEN_#1_typ_01	SCHIENEN_#1_typ_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_01	SCHIENEN_#1_#2_typen_04	SCHIENEN_#1_#2_typen_05	SCHIENEN_#1_#2_typen_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_03	SCHIENEN_#1_#2_typen_06	length	
Parameter n für methode	1		2							length	
Anzeige	1	1	0	1	1	1	1	1	0	2	
Minimumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS401203	40	50	3	120	25	250	
Maximumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS401203	40	50	3	120	25	1250	
Defaultwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS401203	40	50	3	120	25	1250	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Schienentyp	Schienenkürzel	Bestellnummer Hersteller	Schienentiefe	Schienenbreite	Schlaufenanzahl	Schlaufenlänge	halbe Schienenbreite	Schienenlänge	
Klasse	2024-703	
Langname	VS-Schiene 50/40/120mm 5 Schlaufen	
Länderkürzel			
Kurzname	VS-Schiene 50/40/120mm 5 Schlauf		
Preis			
Artikelnummer	110100024	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-700	SCHIENE_RE40-50-DYN.gfx	
Anzahl Parameter	10	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	SCHIENEN_#1_typ_01	SCHIENEN_#1_typ_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_01	SCHIENEN_#1_#2_typen_04	SCHIENEN_#1_#2_typen_05	SCHIENEN_#1_#2_typen_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_03	SCHIENEN_#1_#2_typen_06	length	
Parameter n für methode	1		2							length	
Anzeige	1	1	0	1	1	1	1	1	0	2	
Minimumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS401205	40	50	5	120	25	250	
Maximumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS401205	40	50	5	120	25	1250	
Defaultwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS401205	40	50	5	120	25	1250	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Schienentyp	Schienenkürzel	Bestellnummer Hersteller	Schienentiefe	Schienenbreite	Schlaufenanzahl	Schlaufenlänge	halbe Schienenbreite	Schienenlänge	
Klasse	2024-703	
Langname	VS-Schiene 85*40 80mm 2 Schlaufen	
Länderkürzel			
Kurzname	VS-Schiene 85/40/80mm 2 Schlauf		
Preis			
Artikelnummer	110100056	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-700	SCHIENE_RE40-85-DYN.gfx	
Anzahl Parameter	10	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	SCHIENEN_#1_typ_01	SCHIENEN_#1_typ_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_01	SCHIENEN_#1_#2_typen_04	SCHIENEN_#1_#2_typen_05	SCHIENEN_#1_#2_typen_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_03	SCHIENEN_#1_#2_typen_06	length	
Parameter n für methode	1		2							length	
Anzeige	1	1	0	1	1	1	1	1	0	2	
Minimumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS40080285	40	85	2	80	47.5	250	
Maximumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS40080285	40	85	2	80	47.5	1250	
Defaultwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS40080285	40	85	2	80	47.5	1250	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Schienentyp	Schienenkürzel	Bestellnummer Hersteller	Schienentiefe	Schienenbreite	Schlaufenanzahl	Schlaufenlänge	halbe Schienenbreite	Schienenlänge	
Klasse	2024-703	
Langname	VS-Schiene 85*40 80mm 3 Schlaufen	
Länderkürzel			
Kurzname	VS-Schiene 85/40/80mm 3 Schlauf		
Preis			
Artikelnummer	110100055	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-700	SCHIENE_RE40-85-DYN.gfx	
Anzahl Parameter	10	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	SCHIENEN_#1_typ_01	SCHIENEN_#1_typ_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_01	SCHIENEN_#1_#2_typen_04	SCHIENEN_#1_#2_typen_05	SCHIENEN_#1_#2_typen_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_03	SCHIENEN_#1_#2_typen_06	length	
Parameter n für methode	1		2							length	
Anzeige	1	1	0	1	1	1	1	1	0	2	
Minimumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS40080385	40	85	3	80	47.5	250	
Maximumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS40080385	40	85	3	80	47.5	1250	
Defaultwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS40080385	40	85	3	80	47.5	1250	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Schienentyp	Schienenkürzel	Bestellnummer Hersteller	Schienentiefe	Schienenbreite	Schlaufenanzahl	Schlaufenlänge	halbe Schienenbreite	Schienenlänge	
Klasse	2024-703	
Langname	VS-Schiene 85*40 80mm 5 Schlaufen	
Länderkürzel			
Kurzname	VS-Schiene 85/40/80mm 5 Schlauf		
Preis			
Artikelnummer	110100054	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-700	SCHIENE_RE40-85-DYN.gfx	
Anzahl Parameter	10	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	SCHIENEN_#1_typ_01	SCHIENEN_#1_typ_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_01	SCHIENEN_#1_#2_typen_04	SCHIENEN_#1_#2_typen_05	SCHIENEN_#1_#2_typen_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_03	SCHIENEN_#1_#2_typen_06	length	
Parameter n für methode	1		2							length	
Anzeige	1	1	0	1	1	1	1	1	0	2	
Minimumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS40080585	40	85	5	80	47.5	250	
Maximumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS40080585	40	85	5	80	47.5	1250	
Defaultwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS40080585	40	85	5	80	47.5	1250	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Schienentyp	Schienenkürzel	Bestellnummer Hersteller	Schienentiefe	Schienenbreite	Schlaufenanzahl	Schlaufenlänge	halbe Schienenbreite	Schienenlänge	
Klasse	2024-703	
Langname	VS-Schiene 85*40 100mm 2 Schlaufen	
Länderkürzel			
Kurzname	VS-Schiene 85/40/100mm 2 Schlauf		
Preis			
Artikelnummer	110100059	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-700	SCHIENE_RE40-85-DYN.gfx	
Anzahl Parameter	10	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	SCHIENEN_#1_typ_01	SCHIENEN_#1_typ_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_01	SCHIENEN_#1_#2_typen_04	SCHIENEN_#1_#2_typen_05	SCHIENEN_#1_#2_typen_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_03	SCHIENEN_#1_#2_typen_06	length	
Parameter n für methode	1		2							length	
Anzeige	1	1	0	1	1	1	1	1	0	2	
Minimumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS40100285	40	85	2	100	47.5	250	
Maximumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS40100285	40	85	2	100	47.5	1250	
Defaultwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS40100285	40	85	2	100	47.5	1250	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Schienentyp	Schienenkürzel	Bestellnummer Hersteller	Schienentiefe	Schienenbreite	Schlaufenanzahl	Schlaufenlänge	halbe Schienenbreite	Schienenlänge	
Klasse	2024-703	
Langname	VS-Schiene 85*40 100mm 3 Schlaufen	
Länderkürzel			
Kurzname	VS-Schiene 85/40/100mm 3 Schlauf		
Preis			
Artikelnummer	110100058	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-700	SCHIENE_RE40-85-DYN.gfx	
Anzahl Parameter	10	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	SCHIENEN_#1_typ_01	SCHIENEN_#1_typ_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_01	SCHIENEN_#1_#2_typen_04	SCHIENEN_#1_#2_typen_05	SCHIENEN_#1_#2_typen_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_03	SCHIENEN_#1_#2_typen_06	length	
Parameter n für methode	1		2							length	
Anzeige	1	1	0	1	1	1	1	1	0	2	
Minimumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS40100385	40	85	3	100	47.5	250	
Maximumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS40100385	40	85	3	100	47.5	1250	
Defaultwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS40100385	40	85	3	100	47.5	1250	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Schienentyp	Schienenkürzel	Bestellnummer Hersteller	Schienentiefe	Schienenbreite	Schlaufenanzahl	Schlaufenlänge	halbe Schienenbreite	Schienenlänge	
Klasse	2024-703	
Langname	VS-Schiene 85*40 100mm 5 Schlaufen	
Länderkürzel			
Kurzname	VS-Schiene 85/40/100mm 5 Schlauf		
Preis			
Artikelnummer	110100057	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-700	SCHIENE_RE40-85-DYN.gfx	
Anzahl Parameter	10	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	SCHIENEN_#1_typ_01	SCHIENEN_#1_typ_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_01	SCHIENEN_#1_#2_typen_04	SCHIENEN_#1_#2_typen_05	SCHIENEN_#1_#2_typen_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_03	SCHIENEN_#1_#2_typen_06	length	
Parameter n für methode	1		2							length	
Anzeige	1	1	0	1	1	1	1	1	0	2	
Minimumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS40100585	40	85	5	100	47.5	250	
Maximumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS40100585	40	85	5	100	47.5	1250	
Defaultwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS40100585	40	85	5	100	47.5	1250	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Schienentyp	Schienenkürzel	Bestellnummer Hersteller	Schienentiefe	Schienenbreite	Schlaufenanzahl	Schlaufenlänge	halbe Schienenbreite	Schienenlänge	
Klasse	2024-703	
Langname	VS-Schiene 85*40 120mm 2 Schlaufen	
Länderkürzel			
Kurzname	VS-Schiene 85/40/120mm 2 Schlauf		
Preis			
Artikelnummer	110100062	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-700	SCHIENE_RE40-85-DYN.gfx	
Anzahl Parameter	10	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	SCHIENEN_#1_typ_01	SCHIENEN_#1_typ_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_01	SCHIENEN_#1_#2_typen_04	SCHIENEN_#1_#2_typen_05	SCHIENEN_#1_#2_typen_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_03	SCHIENEN_#1_#2_typen_06	length	
Parameter n für methode	1		2							length	
Anzeige	1	1	0	1	1	1	1	1	0	2	
Minimumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS40120285	40	85	2	120	47.5	250	
Maximumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS40120285	40	85	2	120	47.5	1250	
Defaultwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS40120285	40	85	2	120	47.5	1250	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Schienentyp	Schienenkürzel	Bestellnummer Hersteller	Schienentiefe	Schienenbreite	Schlaufenanzahl	Schlaufenlänge	halbe Schienenbreite	Schienenlänge	
Klasse	2024-703	
Langname	VS-Schiene 85*40 120mm 3 Schlaufen	
Länderkürzel			
Kurzname	VS-Schiene 85/40/120mm 3 Schlauf		
Preis			
Artikelnummer	110100061	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-700	SCHIENE_RE40-85-DYN.gfx	
Anzahl Parameter	10	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	SCHIENEN_#1_typ_01	SCHIENEN_#1_typ_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_01	SCHIENEN_#1_#2_typen_04	SCHIENEN_#1_#2_typen_05	SCHIENEN_#1_#2_typen_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_03	SCHIENEN_#1_#2_typen_06	length	
Parameter n für methode	1		2							length	
Anzeige	1	1	0	1	1	1	1	1	0	2	
Minimumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS40120385	40	85	3	120	47.5	250	
Maximumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS40120385	40	85	3	120	47.5	1250	
Defaultwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS40120385	40	85	3	120	47.5	1250	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Schienentyp	Schienenkürzel	Bestellnummer Hersteller	Schienentiefe	Schienenbreite	Schlaufenanzahl	Schlaufenlänge	halbe Schienenbreite	Schienenlänge	
Klasse	2024-703	
Langname	VS-Schiene 85*40 120mm 5 Schlaufen	
Länderkürzel			
Kurzname	VS-Schiene 85/40/120mm 5 Schlauf		
Preis			
Artikelnummer	110100060	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-700	SCHIENE_RE40-85-DYN.gfx	
Anzahl Parameter	10	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	SCHIENEN_#1_typ_01	SCHIENEN_#1_typ_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_01	SCHIENEN_#1_#2_typen_04	SCHIENEN_#1_#2_typen_05	SCHIENEN_#1_#2_typen_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_03	SCHIENEN_#1_#2_typen_06	length	
Parameter n für methode	1		2							length	
Anzeige	1	1	0	1	1	1	1	1	0	2	
Minimumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS40120585	40	85	5	120	47.5	250	
Maximumwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS40120585	40	85	5	120	47.5	1250	
Defaultwert	PHILIPP	VS-Schiene	VS	84VS40120585	40	85	5	120	47.5	1250	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Schienentyp	Schienenkürzel	Bestellnummer Hersteller	Schienentiefe	Schienenbreite	Schlaufenanzahl	Schlaufenlänge	halbe Schienenbreite	Schienenlänge	
Klasse	2024-703	
Langname	Power Duo System Flache Schiene, h=20mm	
Länderkürzel			
Kurzname	Power Duo Schiene flach, h=20mm		
Preis			
Artikelnummer	110100213	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-700	SCHIENE_RE20-50-DYN.gfx	
Anzahl Parameter	10	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	SCHIENEN_#1_typ_01	SCHIENEN_#1_typ_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_01	SCHIENEN_#1_#2_typen_04	SCHIENEN_#1_#2_typen_05	SCHIENEN_#1_#2_typen_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_03	SCHIENEN_#1_#2_typen_06	length	
Parameter n für methode	1		2							length	
Anzeige	1	1	0	1	1	1	1	1	0	2	
Minimumwert	PHILIPP	Power Duo System	PDS	84PDS200905	20	50	5	90	25	250	
Maximumwert	PHILIPP	Power Duo System	PDS	84PDS200905	20	50	5	90	25	1250	
Defaultwert	PHILIPP	Power Duo System	PDS	84PDS200905	20	50	5	90	25	1250	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Schienentyp	Schienenkürzel	Bestellnummer Hersteller	Schienentiefe	Schienenbreite	Schlaufenanzahl	Schlaufenlänge	halbe Schienenbreite	Schienenlänge	
Klasse	2024-703	
Langname	Power Duo System Tiefe Schiene, h=70mm	
Länderkürzel			
Kurzname	Power Duo Schiene tief, h=70mm		
Preis			
Artikelnummer	110100214	
Abrechnungstyp		
Textbildregel		
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-700	SCHIENE_KO50-70-70-DYN.gfx	
Anzahl Parameter	10	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	SCHIENEN_#1_typ_01	SCHIENEN_#1_typ_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_01	SCHIENEN_#1_#2_typen_04	SCHIENEN_#1_#2_typen_05	SCHIENEN_#1_#2_typen_02	SCHIENEN_#1_#2_typen_03	SCHIENEN_#1_#2_typen_06	length	
Parameter n für methode	1		2							length	
Anzeige	1	1	0	1	1	1	1	1	0	2	
Minimumwert	PHILIPP	Power Duo System	PDS	84PDS700905	70	50	5	90	25	250	
Maximumwert	PHILIPP	Power Duo System	PDS	84PDS700905	70	50	5	90	25	1250	
Defaultwert	PHILIPP	Power Duo System	PDS	84PDS700905	70	50	5	90	25	1250	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Schienentyp	Schienenkürzel	Bestellnummer Hersteller	Schienentiefe	Schienenbreite	Schlaufenanzahl	Schlaufenlänge	halbe Schienenbreite	Schienenlänge	
Ende Artikel	

Beginn Tree	
	philipp_logo.bmp	
Ende Tree	

Beginn Preview	
Ende Preview	

Beginn Uebersetzungen	
Ende Uebersetzungen	
