Beginn Version	
EBT-FDU		
Ende Version	

Beginn Attributen	
Makroregel				
Ende Attributen	

Beginn Parametertyp	
COMPANIES_01	str	10000	0	2004	
rba_HALFEN_typen_01	str	10000	0	0	
rba_HALFEN_typen_02	str	10000	0	0	
rba_HALFEN_ER_hbt_01	str	10000	0	0	
rba_HALFEN_ER_hbt_02	int	10000	1	0	
rba_HALFEN_ER_hbt_03	str	10000	0	0	
rba_HALFEN_#3_hbt_01	str	10000	0	0	
rba_HALFEN_#3_hbt_02	int	10000	1	0	
rba_HALFEN_#3_hbt_03	int	10000	1	0	
rba_HALFEN_#3_hbt_04	int	10000	1	0	
rba_HALFEN_#3_hbt_05	str	10000	0	0	
rba_HALFEN_#4_length_01	int	10000	1	0	
rba_HALFEN_ER_BF_01	str	10000	0	0	
rba_HALFEN_ER_BF_02	int	10000	0	0	
zahl	int	1	1	0	
rba_HALFEN_#4_length_02	int	10000	1	0	
Ende Parametertyp	

Beginn Abrechnungstyp	
Ende Abrechnungstyp	

Beginn Dateiverweis	
Ende Dateiverweis	

Beginn Dialogen	
Ende Dialogen	

Beginn Artikel	
Klasse	0601	
Langname	HBT55- 8/15-Typ1-800	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 55- 8/15 Typ 1-80cm		
Preis			
Artikelnummer	160010718	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Kastentyp" - "Bewehrungstyp" - "Typbezeichnung" - "Kastenlänge	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-600	RBA-T1.gfx	
Anzahl Parameter	18	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_HALFEN_typen_01	rba_HALFEN_typen_02	rba_HALFEN_ER_hbt_01	rba_HALFEN_ER_BF_01	rba_HALFEN_ER_BF_02	rba_HALFEN_ER_hbt_03	rba_HALFEN_#3_hbt_01	rba_HALFEN_#3_hbt_02	rba_HALFEN_#3_hbt_03	rba_HALFEN_ER_hbt_02	rba_HALFEN_#3_hbt_04	rba_HALFEN_#3_hbt_05	rba_HALFEN_#4_length_01	zahl	zahl	zahl	rba_HALFEN_#4_length_02	
Parameter n für methode	1		2				3				kas-h	kas-t	4	kas-l		bew-t		bew-l	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT55	Typ 1	1	E1	10/15	10	15	58	30	KL1	800	75	170	320	750	
Maximumwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT55	Typ 1	1	E1	8/25	8	25	58	24	KL1	800	75	170	320	750	
Defaultwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT55	Typ 1	1	E1	8/15	8	15	58	24	KL1	800	75	170	320	750	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenkürzel	Kastenlänge	y	h (Standard nach Typenprüfung)	lü (Standard)	Bewehrungslänge	
Klasse	0601	
Langname	HBT55- 8/15-Typ1-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 55- 8/15 Typ 1-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010724	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Kastentyp" - "Bewehrungstyp" - "Typbezeichnung" - "Kastenlänge	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-600	RBA-T1.gfx	
Anzahl Parameter	18	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_HALFEN_typen_01	rba_HALFEN_typen_02	rba_HALFEN_ER_hbt_01	rba_HALFEN_ER_BF_01	rba_HALFEN_ER_BF_02	rba_HALFEN_ER_hbt_03	rba_HALFEN_#3_hbt_01	rba_HALFEN_#3_hbt_02	rba_HALFEN_#3_hbt_03	rba_HALFEN_ER_hbt_02	rba_HALFEN_#3_hbt_04	rba_HALFEN_#3_hbt_05	rba_HALFEN_#4_length_01	zahl	zahl	zahl	rba_HALFEN_#4_length_02	
Parameter n für methode	1		2				3				kas-h	kas-t	4	kas-l		bew-t		bew-l	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT55	Typ 1	1	E1	8/25	8	25	58	24	KL1	1250	75	170	320	1200	
Maximumwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT55	Typ 1	1	E1	8/25	8	25	58	24	KL1	1250	75	170	320	1200	
Defaultwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT55	Typ 1	1	E1	8/25	8	25	58	24	KL1	1250	75	170	320	1200	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenkürzel	Kastenlänge	y	h (Standard nach Typenprüfung)	lü (Standard)	Bewehrungslänge	
Klasse	0601	
Langname	HBT55- 8/20-Typ1-800	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 55- 8/20 Typ 1-80cm		
Preis			
Artikelnummer	160010719	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Kastentyp" - "Bewehrungstyp" - "Typbezeichnung" - "Kastenlänge	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-600	RBA-T1.gfx	
Anzahl Parameter	18	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_HALFEN_typen_01	rba_HALFEN_typen_02	rba_HALFEN_ER_hbt_01	rba_HALFEN_ER_BF_01	rba_HALFEN_ER_BF_02	rba_HALFEN_ER_hbt_03	rba_HALFEN_#3_hbt_01	rba_HALFEN_#3_hbt_02	rba_HALFEN_#3_hbt_03	rba_HALFEN_ER_hbt_02	rba_HALFEN_#3_hbt_04	rba_HALFEN_#3_hbt_05	rba_HALFEN_#4_length_01	zahl	zahl	zahl	rba_HALFEN_#4_length_02	
Parameter n für methode	1		2				3				kas-h	kas-t	4	kas-l		bew-t		bew-l	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT55	Typ 1	1	E1	8/20	8	20	58	24	KL1	800	75	170	320	750	
Maximumwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT55	Typ 1	1	E1	8/20	8	20	58	24	KL1	800	75	170	320	750	
Defaultwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT55	Typ 1	1	E1	8/20	8	20	58	24	KL1	800	75	170	320	750	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenkürzel	Kastenlänge	y	h (Standard nach Typenprüfung)	lü (Standard)	Bewehrungslänge	
Klasse	0601	
Langname	HBT55- 8/20-Typ1-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 55- 8/20 Typ 1-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010725	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Kastentyp" - "Bewehrungstyp" - "Typbezeichnung" - "Kastenlänge	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-600	RBA-T1.gfx	
Anzahl Parameter	18	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_HALFEN_typen_01	rba_HALFEN_typen_02	rba_HALFEN_ER_hbt_01	rba_HALFEN_ER_BF_01	rba_HALFEN_ER_BF_02	rba_HALFEN_ER_hbt_03	rba_HALFEN_#3_hbt_01	rba_HALFEN_#3_hbt_02	rba_HALFEN_#3_hbt_03	rba_HALFEN_ER_hbt_02	rba_HALFEN_#3_hbt_04	rba_HALFEN_#3_hbt_05	rba_HALFEN_#4_length_01	zahl	zahl	zahl	rba_HALFEN_#4_length_02	
Parameter n für methode	1		2				3				kas-h	kas-t	4	kas-l		bew-t		bew-l	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT55	Typ 1	1	E1	8/20	8	20	58	24	KL1	1250	75	170	320	1200	
Maximumwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT55	Typ 1	1	E1	8/20	8	20	58	24	KL1	1250	75	170	320	1200	
Defaultwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT55	Typ 1	1	E1	8/20	8	20	58	24	KL1	1250	75	170	320	1200	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenkürzel	Kastenlänge	y	h (Standard nach Typenprüfung)	lü (Standard)	Bewehrungslänge	
Klasse	0601	
Langname	HBT55- 8/25-Typ1-800	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 55- 8/25 Typ 1-80cm		
Preis			
Artikelnummer	160010720	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Kastentyp" - "Bewehrungstyp" - "Typbezeichnung" - "Kastenlänge	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-600	RBA-T1.gfx	
Anzahl Parameter	18	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_HALFEN_typen_01	rba_HALFEN_typen_02	rba_HALFEN_ER_hbt_01	rba_HALFEN_ER_BF_01	rba_HALFEN_ER_BF_02	rba_HALFEN_ER_hbt_03	rba_HALFEN_#3_hbt_01	rba_HALFEN_#3_hbt_02	rba_HALFEN_#3_hbt_03	rba_HALFEN_ER_hbt_02	rba_HALFEN_#3_hbt_04	rba_HALFEN_#3_hbt_05	rba_HALFEN_#4_length_01	zahl	zahl	zahl	rba_HALFEN_#4_length_02	
Parameter n für methode	1		2				3				kas-h	kas-t	4	kas-l		bew-t		bew-l	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT55	Typ 1	1	E1	8/25	8	25	58	24	KL1	800	75	170	320	750	
Maximumwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT55	Typ 1	1	E1	8/25	8	25	58	24	KL1	800	75	170	320	750	
Defaultwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT55	Typ 1	1	E1	8/25	8	25	58	24	KL1	800	75	170	320	750	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenkürzel	Kastenlänge	y	h (Standard nach Typenprüfung)	lü (Standard)	Bewehrungslänge	
Klasse	0601	
Langname	HBT55- 8/25-Typ1-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 55- 8/25 Typ 1-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010726	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Kastentyp" - "Bewehrungstyp" - "Typbezeichnung" - "Kastenlänge	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-600	RBA-T1.gfx	
Anzahl Parameter	18	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_HALFEN_typen_01	rba_HALFEN_typen_02	rba_HALFEN_ER_hbt_01	rba_HALFEN_ER_BF_01	rba_HALFEN_ER_BF_02	rba_HALFEN_ER_hbt_03	rba_HALFEN_#3_hbt_01	rba_HALFEN_#3_hbt_02	rba_HALFEN_#3_hbt_03	rba_HALFEN_ER_hbt_02	rba_HALFEN_#3_hbt_04	rba_HALFEN_#3_hbt_05	rba_HALFEN_#4_length_01	zahl	zahl	zahl	rba_HALFEN_#4_length_02	
Parameter n für methode	1		2				3				kas-h	kas-t	4	kas-l		bew-t		bew-l	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT55	Typ 1	1	E1	8/25	8	25	58	24	KL1	1250	75	170	320	1200	
Maximumwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT55	Typ 1	1	E1	8/25	8	25	58	24	KL1	1250	75	170	320	1200	
Defaultwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT55	Typ 1	1	E1	8/25	8	25	58	24	KL1	1250	75	170	320	1200	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenkürzel	Kastenlänge	y	h (Standard nach Typenprüfung)	lü (Standard)	Bewehrungslänge	
Klasse	0601	
Langname	HBT55-10/15-Typ1-800	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 55-10/15 Typ 1-80cm		
Preis			
Artikelnummer	160010721	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Kastentyp" - "Bewehrungstyp" - "Typbezeichnung" - "Kastenlänge	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-600	RBA-T1.gfx	
Anzahl Parameter	18	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_HALFEN_typen_01	rba_HALFEN_typen_02	rba_HALFEN_ER_hbt_01	rba_HALFEN_ER_BF_01	rba_HALFEN_ER_BF_02	rba_HALFEN_ER_hbt_03	rba_HALFEN_#3_hbt_01	rba_HALFEN_#3_hbt_02	rba_HALFEN_#3_hbt_03	rba_HALFEN_ER_hbt_02	rba_HALFEN_#3_hbt_04	rba_HALFEN_#3_hbt_05	rba_HALFEN_#4_length_01	zahl	zahl	zahl	rba_HALFEN_#4_length_02	
Parameter n für methode	1		2				3				kas-h	kas-t	4	kas-l		bew-t		bew-l	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT55	Typ 1	1	E1	10/15	10	15	58	30	KL1	800	95	170	390	750	
Maximumwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT55	Typ 1	1	E1	10/15	10	15	58	30	KL1	800	95	170	390	750	
Defaultwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT55	Typ 1	1	E1	10/15	10	15	58	30	KL1	800	95	170	390	750	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenkürzel	Kastenlänge	y	h (Standard nach Typenprüfung)	lü (Standard)	Bewehrungslänge	
Klasse	0601	
Langname	HBT55-10/15-Typ1-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 55-10/15 Typ 1-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010727	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Kastentyp" - "Bewehrungstyp" - "Typbezeichnung" - "Kastenlänge	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-600	RBA-T1.gfx	
Anzahl Parameter	18	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_HALFEN_typen_01	rba_HALFEN_typen_02	rba_HALFEN_ER_hbt_01	rba_HALFEN_ER_BF_01	rba_HALFEN_ER_BF_02	rba_HALFEN_ER_hbt_03	rba_HALFEN_#3_hbt_01	rba_HALFEN_#3_hbt_02	rba_HALFEN_#3_hbt_03	rba_HALFEN_ER_hbt_02	rba_HALFEN_#3_hbt_04	rba_HALFEN_#3_hbt_05	rba_HALFEN_#4_length_01	zahl	zahl	zahl	rba_HALFEN_#4_length_02	
Parameter n für methode	1		2				3				kas-h	kas-t	4	kas-l		bew-t		bew-l	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT55	Typ 1	1	E1	10/15	10	15	58	30	KL1	1250	95	170	390	1200	
Maximumwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT55	Typ 1	1	E1	10/15	10	15	58	30	KL1	1250	95	170	390	1200	
Defaultwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT55	Typ 1	1	E1	10/15	10	15	58	30	KL1	1250	95	170	390	1200	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenkürzel	Kastenlänge	y	h (Standard nach Typenprüfung)	lü (Standard)	Bewehrungslänge	
Klasse	0601	
Langname	HBT55-10/20-Typ1-800	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 55-10/20 Typ 1-80cm		
Preis			
Artikelnummer	160010722	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Kastentyp" - "Bewehrungstyp" - "Typbezeichnung" - "Kastenlänge	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-600	RBA-T1.gfx	
Anzahl Parameter	18	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_HALFEN_typen_01	rba_HALFEN_typen_02	rba_HALFEN_ER_hbt_01	rba_HALFEN_ER_BF_01	rba_HALFEN_ER_BF_02	rba_HALFEN_ER_hbt_03	rba_HALFEN_#3_hbt_01	rba_HALFEN_#3_hbt_02	rba_HALFEN_#3_hbt_03	rba_HALFEN_ER_hbt_02	rba_HALFEN_#3_hbt_04	rba_HALFEN_#3_hbt_05	rba_HALFEN_#4_length_01	zahl	zahl	zahl	rba_HALFEN_#4_length_02	
Parameter n für methode	1		2				3				kas-h	kas-t	4	kas-l		bew-t		bew-l	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT55	Typ 1	1	E1	10/20	10	20	58	30	KL1	800	95	170	390	750	
Maximumwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT55	Typ 1	1	E1	10/20	10	20	58	30	KL1	800	95	170	390	750	
Defaultwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT55	Typ 1	1	E1	10/20	10	20	58	30	KL1	800	95	170	390	750	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenkürzel	Kastenlänge	y	h (Standard nach Typenprüfung)	lü (Standard)	Bewehrungslänge	
Klasse	0601	
Langname	HBT55-10/20-Typ1-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 55-10/20 Typ 1-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010728	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Kastentyp" - "Bewehrungstyp" - "Typbezeichnung" - "Kastenlänge	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-600	RBA-T1.gfx	
Anzahl Parameter	18	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_HALFEN_typen_01	rba_HALFEN_typen_02	rba_HALFEN_ER_hbt_01	rba_HALFEN_ER_BF_01	rba_HALFEN_ER_BF_02	rba_HALFEN_ER_hbt_03	rba_HALFEN_#3_hbt_01	rba_HALFEN_#3_hbt_02	rba_HALFEN_#3_hbt_03	rba_HALFEN_ER_hbt_02	rba_HALFEN_#3_hbt_04	rba_HALFEN_#3_hbt_05	rba_HALFEN_#4_length_01	zahl	zahl	zahl	rba_HALFEN_#4_length_02	
Parameter n für methode	1		2				3				kas-h	kas-t	4	kas-l		bew-t		bew-l	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT55	Typ 1	1	E1	10/20	10	20	58	30	KL1	1250	95	170	390	1200	
Maximumwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT55	Typ 1	1	E1	10/20	10	20	58	30	KL1	1250	95	170	390	1200	
Defaultwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT55	Typ 1	1	E1	10/20	10	20	58	30	KL1	1250	95	170	390	1200	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenkürzel	Kastenlänge	y	h (Standard nach Typenprüfung)	lü (Standard)	Bewehrungslänge	
Klasse	0601	
Langname	HBT55-10/25-Typ1-800	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 55-10/25 Typ 1-80cm		
Preis			
Artikelnummer	160010723	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Kastentyp" - "Bewehrungstyp" - "Typbezeichnung" - "Kastenlänge	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-600	RBA-T1.gfx	
Anzahl Parameter	18	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_HALFEN_typen_01	rba_HALFEN_typen_02	rba_HALFEN_ER_hbt_01	rba_HALFEN_ER_BF_01	rba_HALFEN_ER_BF_02	rba_HALFEN_ER_hbt_03	rba_HALFEN_#3_hbt_01	rba_HALFEN_#3_hbt_02	rba_HALFEN_#3_hbt_03	rba_HALFEN_ER_hbt_02	rba_HALFEN_#3_hbt_04	rba_HALFEN_#3_hbt_05	rba_HALFEN_#4_length_01	zahl	zahl	zahl	rba_HALFEN_#4_length_02	
Parameter n für methode	1		2				3				kas-h	kas-t	4	kas-l		bew-t		bew-l	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT55	Typ 1	1	E1	10/25	10	25	58	30	KL1	800	95	170	390	750	
Maximumwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT55	Typ 1	1	E1	10/25	10	25	58	30	KL1	800	95	170	390	750	
Defaultwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT55	Typ 1	1	E1	10/25	10	25	58	30	KL1	800	95	170	390	750	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenkürzel	Kastenlänge	y	h (Standard nach Typenprüfung)	lü (Standard)	Bewehrungslänge	
Klasse	0601	
Langname	HBT55-10/25-Typ1-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 55-10/25 Typ 1-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010729	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Kastentyp" - "Bewehrungstyp" - "Typbezeichnung" - "Kastenlänge	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-600	RBA-T1.gfx	
Anzahl Parameter	18	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_HALFEN_typen_01	rba_HALFEN_typen_02	rba_HALFEN_ER_hbt_01	rba_HALFEN_ER_BF_01	rba_HALFEN_ER_BF_02	rba_HALFEN_ER_hbt_03	rba_HALFEN_#3_hbt_01	rba_HALFEN_#3_hbt_02	rba_HALFEN_#3_hbt_03	rba_HALFEN_ER_hbt_02	rba_HALFEN_#3_hbt_04	rba_HALFEN_#3_hbt_05	rba_HALFEN_#4_length_01	zahl	zahl	zahl	rba_HALFEN_#4_length_02	
Parameter n für methode	1		2				3				kas-h	kas-t	4	kas-l		bew-t		bew-l	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT55	Typ 1	1	E1	10/25	10	25	58	30	KL1	1250	95	170	390	1200	
Maximumwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT55	Typ 1	1	E1	10/25	10	25	58	30	KL1	1250	95	170	390	1200	
Defaultwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT55	Typ 1	1	E1	10/25	10	25	58	30	KL1	1250	95	170	390	1200	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenkürzel	Kastenlänge	y	h (Standard nach Typenprüfung)	lü (Standard)	Bewehrungslänge	
Klasse	0601	
Langname	HBT85-10/10-Typ1-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 85-10/10 Typ1-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010737	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Kastentyp" - "Bewehrungstyp" - "Typbezeichnung" - "Kastenlänge	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-600	RBA-T1.gfx	
Anzahl Parameter	18	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_HALFEN_typen_01	rba_HALFEN_typen_02	rba_HALFEN_ER_hbt_01	rba_HALFEN_ER_BF_01	rba_HALFEN_ER_BF_02	rba_HALFEN_ER_hbt_03	rba_HALFEN_#3_hbt_01	rba_HALFEN_#3_hbt_02	rba_HALFEN_#3_hbt_03	rba_HALFEN_ER_hbt_02	rba_HALFEN_#3_hbt_04	rba_HALFEN_#3_hbt_05	rba_HALFEN_#4_length_01	zahl	zahl	zahl	rba_HALFEN_#4_length_02	
Parameter n für methode	1		2				3				kas-h	kas-t	4	kas-l		bew-t		bew-l	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT85	Typ 1	1	E2	10/10	10	10	86	30	KL1	1250	95	170	390	1200	
Maximumwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT85	Typ 1	1	E2	10/10	10	10	86	30	KL1	1250	95	170	390	1200	
Defaultwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT85	Typ 1	1	E2	10/10	10	10	86	30	KL1	1250	95	170	390	1200	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenkürzel	Kastenlänge	y	h (Standard nach Typenprüfung)	lü (Standard)	Bewehrungslänge	
Klasse	0601	
Langname	HBT85-10/15-Typ1-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 85-10/15 Typ 1-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010738	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Kastentyp" - "Bewehrungstyp" - "Typbezeichnung" - "Kastenlänge	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-600	RBA-T1.gfx	
Anzahl Parameter	18	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_HALFEN_typen_01	rba_HALFEN_typen_02	rba_HALFEN_ER_hbt_01	rba_HALFEN_ER_BF_01	rba_HALFEN_ER_BF_02	rba_HALFEN_ER_hbt_03	rba_HALFEN_#3_hbt_01	rba_HALFEN_#3_hbt_02	rba_HALFEN_#3_hbt_03	rba_HALFEN_ER_hbt_02	rba_HALFEN_#3_hbt_04	rba_HALFEN_#3_hbt_05	rba_HALFEN_#4_length_01	zahl	zahl	zahl	rba_HALFEN_#4_length_02	
Parameter n für methode	1		2				3				kas-h	kas-t	4	kas-l		bew-t		bew-l	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT85	Typ 1	1	E2	10/15	10	15	86	30	KL1	1250	95	170	390	1200	
Maximumwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT85	Typ 1	1	E2	10/15	10	15	86	30	KL1	1250	95	170	390	1200	
Defaultwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT85	Typ 1	1	E2	10/15	10	15	86	30	KL1	1250	95	170	390	1200	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenkürzel	Kastenlänge	y	h (Standard nach Typenprüfung)	lü (Standard)	Bewehrungslänge	
Klasse	0601	
Langname	HBT85-10/15-Typ1-800	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 85-10/15 Typ 1-80cm		
Preis			
Artikelnummer	160010736	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Kastentyp" - "Bewehrungstyp" - "Typbezeichnung" - "Kastenlänge	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-600	RBA-T1.gfx	
Anzahl Parameter	18	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_HALFEN_typen_01	rba_HALFEN_typen_02	rba_HALFEN_ER_hbt_01	rba_HALFEN_ER_BF_01	rba_HALFEN_ER_BF_02	rba_HALFEN_ER_hbt_03	rba_HALFEN_#3_hbt_01	rba_HALFEN_#3_hbt_02	rba_HALFEN_#3_hbt_03	rba_HALFEN_ER_hbt_02	rba_HALFEN_#3_hbt_04	rba_HALFEN_#3_hbt_05	rba_HALFEN_#4_length_01	zahl	zahl	zahl	rba_HALFEN_#4_length_02	
Parameter n für methode	1		2				3				kas-h	kas-t	4	kas-l		bew-t		bew-l	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT85	Typ 1	1	E2	10/15	10	15	86	30	KL1	1250	95	170	390	1200	
Maximumwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT85	Typ 1	1	E2	10/15	10	15	86	30	KL1	1250	95	170	390	1200	
Defaultwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT85	Typ 1	1	E2	10/15	10	15	86	30	KL1	1250	95	170	390	1200	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenkürzel	Kastenlänge	y	h (Standard nach Typenprüfung)	lü (Standard)	Bewehrungslänge	
Klasse	0601	
Langname	HBT85-10/20-Typ1-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 85-10/20 Typ 1-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010739	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Kastentyp" - "Bewehrungstyp" - "Typbezeichnung" - "Kastenlänge	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-600	RBA-T1.gfx	
Anzahl Parameter	18	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_HALFEN_typen_01	rba_HALFEN_typen_02	rba_HALFEN_ER_hbt_01	rba_HALFEN_ER_BF_01	rba_HALFEN_ER_BF_02	rba_HALFEN_ER_hbt_03	rba_HALFEN_#3_hbt_01	rba_HALFEN_#3_hbt_02	rba_HALFEN_#3_hbt_03	rba_HALFEN_ER_hbt_02	rba_HALFEN_#3_hbt_04	rba_HALFEN_#3_hbt_05	rba_HALFEN_#4_length_01	zahl	zahl	zahl	rba_HALFEN_#4_length_02	
Parameter n für methode	1		2				3				kas-h	kas-t	4	kas-l		bew-t		bew-l	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT85	Typ 1	1	E2	10/20	10	20	86	30	KL1	1250	95	170	390	1200	
Maximumwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT85	Typ 1	1	E2	10/20	10	20	86	30	KL1	1250	95	170	390	1200	
Defaultwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT85	Typ 1	1	E2	10/20	10	20	86	30	KL1	1250	95	170	390	1200	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenkürzel	Kastenlänge	y	h (Standard nach Typenprüfung)	lü (Standard)	Bewehrungslänge	
Klasse	0601	
Langname	HBT85-10/25-Typ1-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 85-10/25 Typ 1-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010740	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Kastentyp" - "Bewehrungstyp" - "Typbezeichnung" - "Kastenlänge	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-600	RBA-T1.gfx	
Anzahl Parameter	18	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_HALFEN_typen_01	rba_HALFEN_typen_02	rba_HALFEN_ER_hbt_01	rba_HALFEN_ER_BF_01	rba_HALFEN_ER_BF_02	rba_HALFEN_ER_hbt_03	rba_HALFEN_#3_hbt_01	rba_HALFEN_#3_hbt_02	rba_HALFEN_#3_hbt_03	rba_HALFEN_ER_hbt_02	rba_HALFEN_#3_hbt_04	rba_HALFEN_#3_hbt_05	rba_HALFEN_#4_length_01	zahl	zahl	zahl	rba_HALFEN_#4_length_02	
Parameter n für methode	1		2				3				kas-h	kas-t	4	kas-l		bew-t		bew-l	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT85	Typ 1	1	E2	10/25	10	25	86	30	KL1	1250	95	170	390	1200	
Maximumwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT85	Typ 1	1	E2	10/25	10	25	86	30	KL1	1250	95	170	390	1200	
Defaultwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT85	Typ 1	1	E2	10/25	10	25	86	30	KL1	1250	95	170	390	1200	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenkürzel	Kastenlänge	y	h (Standard nach Typenprüfung)	lü (Standard)	Bewehrungslänge	
Klasse	0601	
Langname	HBT85-12/10-Typ1-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 85-12/10 Typ 1-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010741	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Kastentyp" - "Bewehrungstyp" - "Typbezeichnung" - "Kastenlänge	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-600	RBA-T1.gfx	
Anzahl Parameter	18	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_HALFEN_typen_01	rba_HALFEN_typen_02	rba_HALFEN_ER_hbt_01	rba_HALFEN_ER_BF_01	rba_HALFEN_ER_BF_02	rba_HALFEN_ER_hbt_03	rba_HALFEN_#3_hbt_01	rba_HALFEN_#3_hbt_02	rba_HALFEN_#3_hbt_03	rba_HALFEN_ER_hbt_02	rba_HALFEN_#3_hbt_04	rba_HALFEN_#3_hbt_05	rba_HALFEN_#4_length_01	zahl	zahl	zahl	rba_HALFEN_#4_length_02	
Parameter n für methode	1		2				3				kas-h	kas-t	4	kas-l		bew-t		bew-l	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT85	Typ 1	1	E2	12/10	12	10	86	36	KL4	1250	110	170	430	1200	
Maximumwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT85	Typ 1	1	E2	12/10	12	10	86	36	KL4	1250	110	170	430	1200	
Defaultwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT85	Typ 1	1	E2	12/10	12	10	86	36	KL4	1250	110	170	430	1200	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenkürzel	Kastenlänge	y	h (Standard nach Typenprüfung)	lü (Standard)	Bewehrungslänge	
Klasse	0601	
Langname	HBT85-12/15-Typ1-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 85-12/15 Typ 1-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010742	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Kastentyp" - "Bewehrungstyp" - "Typbezeichnung" - "Kastenlänge	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-600	RBA-T1.gfx	
Anzahl Parameter	18	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_HALFEN_typen_01	rba_HALFEN_typen_02	rba_HALFEN_ER_hbt_01	rba_HALFEN_ER_BF_01	rba_HALFEN_ER_BF_02	rba_HALFEN_ER_hbt_03	rba_HALFEN_#3_hbt_01	rba_HALFEN_#3_hbt_02	rba_HALFEN_#3_hbt_03	rba_HALFEN_ER_hbt_02	rba_HALFEN_#3_hbt_04	rba_HALFEN_#3_hbt_05	rba_HALFEN_#4_length_01	zahl	zahl	zahl	rba_HALFEN_#4_length_02	
Parameter n für methode	1		2				3				kas-h	kas-t	4	kas-l		bew-t		bew-l	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT85	Typ 1	1	E2	12/15	12	15	86	36	KL3	1250	110	170	460	1200	
Maximumwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT85	Typ 1	1	E2	12/15	12	15	86	36	KL3	1250	110	170	460	1200	
Defaultwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT85	Typ 1	1	E2	12/15	12	15	86	36	KL3	1250	110	170	460	1200	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenkürzel	Kastenlänge	y	h (Standard nach Typenprüfung)	lü (Standard)	Bewehrungslänge	
Klasse	0601	
Langname	HBT85-12/20-Typ1-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 85-12/20 Typ 1-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010743	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Kastentyp" - "Bewehrungstyp" - "Typbezeichnung" - "Kastenlänge	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-600	RBA-T1.gfx	
Anzahl Parameter	18	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_HALFEN_typen_01	rba_HALFEN_typen_02	rba_HALFEN_ER_hbt_01	rba_HALFEN_ER_BF_01	rba_HALFEN_ER_BF_02	rba_HALFEN_ER_hbt_03	rba_HALFEN_#3_hbt_01	rba_HALFEN_#3_hbt_02	rba_HALFEN_#3_hbt_03	rba_HALFEN_ER_hbt_02	rba_HALFEN_#3_hbt_04	rba_HALFEN_#3_hbt_05	rba_HALFEN_#4_length_01	zahl	zahl	zahl	rba_HALFEN_#4_length_02	
Parameter n für methode	1		2				3				kas-h	kas-t	4	kas-l		bew-t		bew-l	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT85	Typ 1	1	E2	12/20	12	20	86	36	KL2	1250	110	170	460	1200	
Maximumwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT85	Typ 1	1	E2	12/20	12	20	86	36	KL2	1250	110	170	460	1200	
Defaultwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT85	Typ 1	1	E2	12/20	12	20	86	36	KL2	1250	110	170	460	1200	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenkürzel	Kastenlänge	y	h (Standard nach Typenprüfung)	lü (Standard)	Bewehrungslänge	
Klasse	0601	
Langname	HBT85-12/25-Typ1-1250	
Länderkürzel			
Kurzname	HBT 85-12/25 Typ 1-125cm		
Preis			
Artikelnummer	160010744	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Kastentyp" - "Bewehrungstyp" - "Typbezeichnung" - "Kastenlänge	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	Library\2024-600	RBA-T1.gfx	
Anzahl Parameter	18	
//Parameterwerte	
Parametertyp	COMPANIES_01	rba_HALFEN_typen_01	rba_HALFEN_typen_02	rba_HALFEN_ER_hbt_01	rba_HALFEN_ER_BF_01	rba_HALFEN_ER_BF_02	rba_HALFEN_ER_hbt_03	rba_HALFEN_#3_hbt_01	rba_HALFEN_#3_hbt_02	rba_HALFEN_#3_hbt_03	rba_HALFEN_ER_hbt_02	rba_HALFEN_#3_hbt_04	rba_HALFEN_#3_hbt_05	rba_HALFEN_#4_length_01	zahl	zahl	zahl	rba_HALFEN_#4_length_02	
Parameter n für methode	1		2				3				kas-h	kas-t	4	kas-l		bew-t		bew-l	
Anzeige	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	
Minimumwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT85	Typ 1	1	E2	12/25	12	25	86	36	KL1	1250	110	170	460	1200	
Maximumwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT85	Typ 1	1	E2	12/25	12	25	86	36	KL1	1250	110	170	460	1200	
Defaultwert	HALFEN	einreihig	ER	HBT85	Typ 1	1	E2	12/25	12	25	86	36	KL1	1250	110	170	460	1200	
Bezeichnung	FDU-HERSTELLER	Typ (einreihig/zweireihig)	Typkürzel	Kastentyp	Biegeform Eisen	Typbezeichnung	Bewehrungsmatrix	Bewehrungstyp	Eisendurchmesser	Eisenabstände	Kastenhöhe	Kastentiefe	Kastenkürzel	Kastenlänge	y	h (Standard nach Typenprüfung)	lü (Standard)	Bewehrungslänge	
Ende Artikel	

Beginn Tree	
	halfen logo.bmp	
Ende Tree	

Beginn Preview	
	hbt_typ1.bmp	
160010724	hbt_typ1.bmp	
Ende Preview	

Beginn Uebersetzungen	
Ende Uebersetzungen	
