Beginn Version	
FDU-2023		
Ende Version	

Beginn Attributen	
Makroregel				
Ende Attributen	

Beginn Parametertyp	
tubes_companies_01	str	10000	0	813	
tubes_KRASOKDS_type_01	str	10000	0	0	
tubes_KRASOKDS_type_02	str	10000	0	0	
tubes_KRASOKDS_type_03	str	10000	0	0	
tubes_KRASOKDS_type_04	int	10000	1	0	
tubes_KRASOKDS_type_05	int	10000	1	0	
tubes_KRASOKDS_type_06	int	10000	1	0	
tubes_KRASOKDS_type_07	int	10000	1	0	
tubes_#1_#2_01	str	10000	0	0	
tubes_#1_#2_02	str	10000	0	0	
wall_thickness_standards_01	int	10000	1	0	
Ende Parametertyp	

Beginn Abrechnungstyp	
Ende Abrechnungstyp	

Beginn Dateiverweis	
Ende Dateiverweis	

Beginn Dialogen	
Ende Dialogen	

Beginn Artikel	
Klasse	2024-561	
Langname	KRASO KDS150 L=30cm	
Länderkürzel			
Kurzname	KDS150 L=30cm		
Preis			
Artikelnummer	319009999	
Abrechnungstyp		
Textbildregel	Hersteller" "Typ" "Wandart-Bez"L="Wandstärke/10" cm"	
Verlegeregel	1	
Matchcode		
Makroregel	0	2024-DYNAMIC	dynamic_hsi	
Anzahl Parameter	11	
//Parameterwerte	
Parametertyp	tubes_companies_01	tubes_KRASOKDS_type_01	tubes_KRASOKDS_type_02	tubes_KRASOKDS_type_03	tubes_KRASOKDS_type_04	tubes_KRASOKDS_type_05	tubes_KRASOKDS_type_06	tubes_KRASOKDS_type_07	tubes_#1_#2_02	tubes_#1_#2_01	wall_thickness_standards_01	
Parameter n für methode	1	0	0	2	0	radius_tube	0	radius_cover	0	0	thickness	
Anzeige	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	
Minimumwert	KRASO	KDS150	Doppeldichtpackung	KDS	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND		300	
Maximumwert	KRASO	KDS150	Doppeldichtpackung	KDS	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND		300	
Defaultwert	KRASO	KDS150	Doppeldichtpackung	KDS	150	75	210	105	ORTBETON/ELEMENTWAND		300	
Bezeichnung	Hersteller	Typ	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Durchmesser Rohr	Radius Rohr	Deckelgröße	Halbe Deckelgröße	Wandart	Wandart-Bez	Wandstärke	
Ende Artikel	

Beginn Tree	
Ende Tree	

Beginn Preview	
Ende Preview	

Beginn Uebersetzungen	
Ende Uebersetzungen	
